| for HDLシリーズ
用語解説 ｜ 困ったときには ｜ 本マニュアルでの呼び方／マークの説明
マニュアルトップ ハードディスクやプリンタを増設する

新規のハードディスクを増設する |
1 | 本製品背面の電源スイッチをOFFにします。 すでにOFFになっている場合は、一度ONにしてからOFFにします。
2 | シャットダウンを開始します。本製品前面の電源ランプ(POWER)をご確認ください。
3 | シャットダウンが終了すると、自動的に電源が切れ、電源ランプが消灯します。
4 | 本製品背面のUSBポートに増設用ハードディスクを接続します。
5 | 増設ハードディスクの電源を入れてから、本製品の電源スイッチをONにします。 （USB電源連動機能ハードディスクの場合は、電源スイッチを［AUTO］または［ON］にして接続後、、本製品の電源スイッチをONにします。USB電源連動機能ハードディスクの電源は、本製品の電源をONにすると入ります。） ※増設ハードディスクの電源の入れ方については、増設ハードディスクの取扱説明書をご覧ください。 ※電源連動機能については、ハードディスクの取扱説明書をご覧ください。
| ● | 電源を入/切する場合は下記の順で行ってください。 電源を入れる順番：増設HDD ⇒ 本製品 電源を切る順番：本製品 ⇒ 増設HDD
| ● | 増設ハードディスクやプリンタがある場合は、本製品の電源ランプ(POWER)が消灯したことを確認後、増設ハードディスクやプリンタの電源をOFFにしてください。
6 | Webブラウザから、本製品の設定画面を開きます。 設定画面の開き方については、【設定画面の開き方】をご覧ください。 下の画面が表示されますので、[トップメニュー]をクリックしてください。
7 | ［管理者用］をクリックします。
8 | [ユーザー名]に「admin」、[パスワード]に設定したパスワードを入力して、［OK］ボタンをクリックします。
9 | 詳細メニューから、[高度な設定]→[フォーマット]をクリックします。
| ● | フォーマット対象のハードディスクを間違えないよう、よく確認してからフォーマットしてください。 内蔵HDD ⇒ 本製品内蔵のHDD USB HDD1 ⇒ USBポート１に接続した増設HDD USB HDD2 ⇒ USBポート２に接続した増設HDD
| ● | フォーマットしたハードディスクのデータはすべて削除されます。
| ● | ここでのフォーマット形式は、本製品専用フォーマットです。（FATでフォーマットすることはできません。）
| ● | 「USB HDD1（FAT）」や「USB HDD2（FAT）」と表示された場合、接続されているハードディスクは、現在FATでファーマットされていることを示します。
10 | フォーマットするハードディスクを選択して、[OK]ボタンをクリックします。 選択したハードディスクをフォーマットします。しばらくお待ちください。 ▼
11 | フォーマット終了後に、自動で共有「usbdisk1」または「usbdisk2」が作成されます。
| ● | 本製品でフォーマットした増設ハードディスクは、本製品以外では使用できません。
| ● | 増設したHDDを使用しなくなった場合は、必ず、【増設HDDを使用しなくなった場合】の手順にしたがって、ディスクの削除を行ってください。
以上で作業は完了です。増設ハードディスクが使用できます。
ページトップへ戻る