| for HDLシリーズ
用語解説 ｜ 困ったときには ｜ 本マニュアルでの呼び方／マークの説明
マニュアルトップ 安全のためのご注意使用上のご注意セットアップする文字制限について

セットアップする |
| 手順
| DHCPサーバーがない場合 |  | DHCPサーバーがある場合
| つなぐ前に確認する |  | つなぐ前に確認する
| ▼ ▼ |  | ▼ ▼
| 本製品のIPアドレスを決める |  | （不要）
| ▼ ▼ |  | ▼ ▼
| 本製品とパソコンを接続する |  | （不要）
| ▼ ▼ |  | ▼ ▼
| パソコンのIPアドレスを設定する |  | （不要）
| ▼ ▼ |  | ▼ ▼
| 本製品のネットワーク設定をする |  | （不要）
| ▼ ▼ |  | ▼ ▼
| パソコンのIPアドレスを元に戻す |  | （不要）
| ▼ ▼ |  | ▼ ▼
| つなぐ |  | つなぐ
| 本製品のネットワーク設定をする
本製品のIPアドレスを、で決めたIPアドレスに変更します。
１ | Webブラウザを起動して下記を入力し、[Enter]キーを押します。 http://LANDISK/ ▼ しばらくお待ちになると、以下の画面が表示されますので、[トップメニュー]をクリックします。 IPアドレスの取得に失敗しても本製品の設定には問題はありません。
| 設定画面が表示されない
【困ったときには】をご覧ください。
２ | ［管理者用］をクリックします。
３ | [ユーザー名]に「admin」、[パスワード]に何も入力せずに、［OK］ボタンをクリックします。
４ | ［基本設定］をクリックします。ネットワークの設定を行います。
５ | 以下の設定をします。入力個所をクリックしてから入力します。
名称 | 内容
LANDISKの名前 | ネットワーク上（［マイネットワーク］あるいは［ネットワークコンピュータ］など）に表示される本製品の名称です。 ハードディスクに共有フォルダを作成した場合、この名前の下に表示されます。 ※本製品を同一ネットワーク内で複数使用する場合は、それぞれのLANDISKの名前を別々の名前にしてください。
ワークグループ | "ワークグループ"はパソコンの"ワークグループ名"と一致しなければなりません。（パソコンのワークグループ名の確認方法は、下の参考を参照） ワークグループの名前が一致していない場合にも本製品に接続したハードディスクにアクセスすることは可能です。
DHCPクライアント | [off]にチェックをつけます。
IP アドレス | 初期値：192.168.0.200 【 本製品のIPアドレスを決める】で決定したIPアドレスを入力します。 ※使用しているネットワークのセグメント(IPアドレスのグループ)をご確認の上、他のネットワーク機器やパソコンのIPアドレスと重複しないように設定してください。IPアドレス[192.168.0.xxx]のネットワークにて、192.168.0.200が未使用の場合は、本製品のIPアドレスを変更する必要はありません。
サブネットマスク | 初期値：255.255.255.0 パソコンやネットワーク上の機器と同じサブネットマスクを使用します。 【 本製品のIPアドレスを決める】で決定したサブネットマスクを入力します。
| ● | 本製品を複数台使用する場合は、必ず[LANDISKの名前]を変更し、同一のコンピュータ名がネットワーク内に複数存在しないように設定してください。
|  | 設定例） | １台目のLANDISKの名前　　「LANDISK」
|  |  | ２台目のLANDISKの名前　　「LANDISK2」　　　など
６ | 以下の手順にしたがいます。
１． | 表示された注意をよくお読みになり、[OK]ボタンをクリックします。
２． | 設定したIPアドレスの確認画面が表示されますので、確認後Webブラウザを終了します。
| ● | 本製品のIPアドレスを固定で設定した場合は、本製品をお使いのネットワークに接続後も、ネットワーク内のパソコンで変更した本製品のIPアドレスをWebブラウザに入力することで設定画面を起動できます。
| ● | パソコンのワークグループ名の確認方法 Windows XPの場合 １．［スタート］をクリック後、［マイ コンピュータ］を右クリックし、メニュー内の［プロパティ］をクリックします。 ２．［システムのプロパティ］画面で［コンピュータ名］タブをクリックすれば確認できます。 Windows 2000の場合 １．［マイ コンピュータ］を右クリックし、メニュー内の［プロパティ］をクリックします。 ２．［システムのプロパティ］画面で［ネットワークID］タブをクリックすれば確認できます。 Windows Me/98、Windows NT 4.0の場合 １．［マイ ネットワーク］（または［ネットワークコンピュータ］）を右クリックし、メニュー内の［プロパティ］をクリックします。 ２．［ネットワーク］画面で、［識別情報］（または［識別］や［ユーザー情報］）タブをクリックすれば確認できます。
７ | いったん本製品の電源を切ります。
１． | 本製品背面の電源スイッチをOFFにします。 すでにOFFになっている場合は、一度ONにしてからOFFにします。
２． | シャットダウンを開始します。 本製品前面の電源ランプ(POWER)をご確認ください。 シャットダウンが終了すると、自動的に電源が切れ、電源ランプが消灯します。
| 続けて設定する場合や次回設定するときは… IPアドレスで設定画面を開く場合は、本製品へ設定した新しいIPアドレスをWebブラウザに入力してください。 本製品の名前（LANDISKの名前）で設定画面を開く場合は、変更した名前をWebブラウザに入力してください。
| IPアドレスを忘れてしまった
【困ったときには】をご覧ください。
次にへお進みください。
ページトップへ戻る