| for HDLシリーズ
用語解説 ｜ 困ったときには ｜ 本マニュアルでの呼び方／マークの説明
マニュアルトップ 困ったときには トップ

困ったときには |
（Mac OS）[Landisk]が見つからない
原因 | 本製品とお使いのパソコンのワークグループ名が異なる。
対処 | 本製品とパソコンのワークグループ名を一致するように設定してください。（【本製品のネットワーク設定をする】参照）
原因 | ファイアウォール系のソフトウェアを使用している。
対処 | ファイアウォール系のソフトウェアで、本製品のコンピュータ名（初期値は「Landisk」）や本製品のIPアドレス（初期値は「192.168.0.200」）を使用できるように設定してください。 詳しくは、お使いのソフトウェアの取扱説明書をご覧ください。
原因 | 本製品がネットワークへ正しく接続されていない。
対処 | 本製品背面の[LINK]ランプが点灯していることをご確認ください。 [LINK]ランプが点灯しない場合は、[MDI/MDI-X切替スイッチ]を切り替えてください。
原因 | 本製品の設定で、「AppleShareネットワーク」の設定が有効になっていない。
対処 | 本製品の設定画面で「AppleShareネットワーク」の設定を有効にしてください。 【本製品のネットワーク設定をする】
Mac OS Xのみ
原因 | LANDISKの名前で検索できない。
対処 | ［サーバへ接続］画面で、本製品のIPアドレスを使用して接続してください。 入力するIPアドレスは、本製品に設定されているIPアドレスを入力します。 IPアドレスが分からない場合、こちらをご覧ください。
| AppleTalkで接続する場合 | afp:/at/192.168.0.200
| Sambaで接続する場合 | smb://192.168.0.200
Mac OS（Classic）のみ
対処 | 下記をご確認ください。
・ | Mac OS側の設定で、「AppleTalkを使う」設定になっていること。
・ | セレクタで[サーバIPアドレス]ボタンをクリックし、本製品のIPアドレスを入力して検索できるかお試しください。
←「困ったときには」のトップに戻る
ページトップへ戻る