| for HDLシリーズ
用語解説 ｜ 困ったときには ｜ 本マニュアルでの呼び方／マークの説明
マニュアルトップ 安全のためのご注意使用上のご注意セットアップする

セットアップする |
| 手順
| Mac OSからセットアップする場合 |  |
| つなぐ前に確認する |  |
| ▼ ▼ |  |
| 本製品のIPアドレスを決める |  |
| ▼ ▼ |  |
| 本製品とパソコンを接続する |  |
| ▼ ▼ |  |
| パソコンのIPアドレスを設定する |  |
| ▼ ▼ |  |
| 本製品のネットワーク設定をする |  |
| ▼ ▼ |  |
| パソコンのIPアドレスを元に戻す |  |
| ▼ ▼ |  |
| つなぐ |  |
| ● | 「DHCPサーバーがない場合」の全体の設定手順は、大まかに下記のような流れになります。
1 | 本製品に固定のIPアドレスを設定するために、本製品のIPアドレスを決めます。
2 | 本製品とパソコンを一対一で接続します。（この時点でネットワークには接続しません。）
3 | パソコンのIPアドレスを、一時的に出荷時状態の本製品と通信できるものに変更します。
４ | 本製品のIPアドレスを既存のネットワークで使用できるもの（１で決めたもの）に変更します。
５ | パソコンのIPアドレスを元に戻します。
▼
使用できる状態
| 本製品のIPアドレスを決める
| 現在ご利用中のネットワーク内に本製品を参加させるには、本製品のIPアドレスを決める必要があります。 ここでは、現在ネットワークに接続しているパソコンから、本製品のIPアドレスを決定する手順を説明しています。 このページの手順通りに作業を進め、本製品のIPアドレスを決めてください。 本製品をつなぐネットワーク内にIPアドレスを自動で割り振るDHCPサーバー（ブロードバンドルーターなど）がある場合は、IPアドレスを決定する必要はありません。
| すでにIPアドレスが決まっている場合は次へお進みください。
本製品とパソコンを接続する
| IPアドレスって何？
【IPアドレスについて】
| IPアドレスを決める手順
| ● | ここではまだ本製品をネットワークに接続しないでください。 また、パソコンはネットワークに接続した状態にしてください。
１ | LANに接続された状態のパソコンの「IPアドレス」「サブネットマスク」を確認し、メモしてください。
| ● | IPアドレスの確認方法
Mac OS Xの場合
1 | [場所]→[ネットワーク環境設定]をクリックします。
2 | 表示された画面で、IPアドレスが確認できます。
Mac OS(Classic)の場合
1 | ［アップルメニュー］→［コントロールパネル］内の［TCP/IP］をクリックします。
2 | 表示された画面で、IPアドレスが確認できます。
２ | 本製品のIPアドレスを決定しメモします。
| ● | IPアドレスの決め方 次の2つの条件に該当している必要があります。
IPアドレス条件
条件1 | ネットワーク上で使用されていないIPアドレスを選択する。
条件2 | 本製品とアクセスするパソコンと同じセグメント（通信できる）IPアドレスを選択する。 例）アクセスするパソコンのIPアドレスが、192.168.1.101の場合… 変更する本製品のIPアドレス：192.168.1.xxx (xxxはネットワークで使用していない値）
下のようなネットワークの場合、本製品のIPアドレスは、192.168.1.xxx（xxxは、101、102、103以外）に設定できます。
| 本製品のIPアドレスを決定し、メモしたら次へお進みください。
次にへお進みください。
ページトップへ戻る