| for HDLシリーズ
用語解説 ｜ 困ったときには ｜ 本マニュアルでの呼び方／マークの説明
マニュアルトップ 安全のためのご注意使用上のご注意セットアップする

セットアップする |
| 手順
| DHCPサーバーがない場合 |  | DHCPサーバーがある場合
| つなぐ前に確認する |  | つなぐ前に確認する
| ▼ ▼ |  | ▼ ▼
| 本製品のIPアドレスを決める |  | （不要）
| ▼ ▼ |  | ▼ ▼
| 本製品とパソコンを接続する |  | （不要）
| ▼ ▼ |  | ▼ ▼
| パソコンのIPアドレスを設定する |  | （不要）
| ▼ ▼ |  | ▼ ▼
| 本製品のネットワーク設定をする |  | （不要）
| ▼ ▼ |  | ▼ ▼
| パソコンのIPアドレスを元に戻す |  | （不要）
| ▼ ▼ |  | ▼ ▼
| つなぐ |  | つなぐ
| パソコンのIPアドレスを設定する
本製品の設定画面とアクセスするために、パソコンのIPアドレスを一時的に変更します。
OSにより方法が異なりますので、お使いのOSをお選びください。
| Windows XPの場合
| Windows 2000の場合
| Windows Me/98の場合
| Windows NT 4.0の場合
Windows XPの場合
１ | パソコンの電源を入れます。 コンピュータの管理者のアカウントでログオンします。
２ | [スタート]→[コントロールパネル]をクリックします。
３ | [ネットワークとインターネット接続]をクリックします。 [クラシック表示]の場合は、[ネットワーク接続]アイコンを ダブルクリックして手順５へお進みください。
| [クラシック表示]の場合は、[ネットワーク接続]アイコンをダブルクリックして手順５ へお進みください。 |
４ | [ネットワーク接続]をクリックします。
５ | ［ローカルエリア接続］を右クリックし、メニュー内の［プロパティ］をクリックします。
６ | ［インターネットプロトコル（TCP/IP）］をクリックし、［プロパティ］ボタンをクリックします。
７ | 設定用パソコンのIPアドレスを確認し、一時的に変更します。 １．現在のIPアドレスを確認し、メモします。後で、現在のIPアドレスに戻す必要がありますので、必ずメモしてください。 ２．一時的にIPアドレスを変更します。 IPアドレス：192.168.0.3　　（4つ目は、200を除く1〜254の数） サブネットマスク：255.255.255.0
８ | 設定したら[OK]ボタンをクリックし、いったんパソコンを再起動します。
次にへお進みください。
ページトップへ戻る
Windows 2000の場合
１ | パソコンの電源を入れます。 Administrators権限でログオンします。
２ | ［マイネットワーク］を右クリックし、メニュー内の［プロパティ］をクリックします。
３ | ［ローカルエリア接続］を右クリックし、メニュー内の[プロパティ］をクリックします。
４ | ［インターネットプロトコル（TCP/IP）］をクリックし、［プロパティ］ボタンをクリックします。 上記の表示以外に［NetBEUIプロトコル］など他のクライアントやプロトコルおよびサービスなどが表示されていても問題ありません。
５ | 設定用パソコンのIPアドレスを確認し、一時的に変更します。 １．現在のIPアドレスを確認し、メモします。後で、現在のIPアドレスに戻す必要がありますので、必ずメモしてください。 ２．一時的にIPアドレスを変更します。 IPアドレス：192.168.0.3　　（4つ目は、200を除く1〜254の数） サブネットマスク：255.255.255.0
６ | すべての画面を閉じて、パソコンを再起動します。
次にへお進みください。
ページトップへ戻る
Windows Me/98の場合
１ | パソコンの電源を入れます。
２ | ［マイネットワーク］（または［ネットワークコンピュータ］）を右クリックし、メニュー内の［プロパティ］をクリックします。
３ | ［TCP/IP］（あるいは［TCP/IP -＞ xxxxxxx］）をクリックし、[プロパティ]ボタンをクリックします。 アダプタが複数ある場合、［TCP/IP−>xxxxxxxx］と表示されます。 上記の表示以外に［NetBEUIプロトコル］など他のクライアントやプロトコルおよびサービスなどが表示されていても問題ありません。
４ | 設定用パソコンのIPアドレスを確認し、一時的に変更します。 １．現在のIPアドレスを確認し、メモします。後で、現在のIPアドレスに戻す必要がありますので、必ずメモしてください。 ２．一時的にIPアドレスを変更します。 IPアドレス：192.168.0.3　　（4つ目は、200を除く1〜254の数） サブネットマスク：255.255.255.0
５ | ［OK］ボタンをクリック後、パソコンを再起動します。
次にへお進みください。
ページトップへ戻る
Windows NT 4.0の場合
１ | パソコンの電源を入れます。 Administrators権限でログオンします。
２ | ［ネットワークコンピュータ］を右クリックし、メニュー内の［プロパティ］をクリックします。
３ | ［TCP/IP プロトコル］をクリックし、［プロパティ］ボタンをクリックします。
４ | 設定用パソコンのIPアドレスを確認・設定します。 １．現在のIPアドレスを確認し、メモします。後で、現在のIPアドレスに戻す必要がありますので、必ずメモしてください。 ２．一時的にIPアドレスを変更します。 IPアドレス：192.168.0.3　　（4つ目は、200を除く1〜254の数） サブネットマスク：255.255.255.0
５ | ［OK］ボタンをクリック後、パソコンを再起動します。
次にへお進みください。
ページトップへ戻る