| for HDLシリーズ
用語解説 ｜ 困ったときには ｜ 本マニュアルでの呼び方／マークの説明
マニュアルトップ簡易FTPサーバーとして使用する文字制限について

簡易FTPサーバーとして使用する |
| 本製品のFTPサービスは、anonymous FTPとユーザ登録によるサービスの２通りの設定ができます。
| anonymous FTP | … | FTPクライアントソフトでユーザ名を「anonymous」にして接続することで、どのユーザからでもFTPでの「ダウンロード」のみが可能になります。
| FTP登録ユーザ | … | あらかじめ本製品にユーザを登録し、そのユーザに限りFTPでの「ダウンロード」のほか「アップロード」も可能となります。
anonymous FTP
| ● | 本サービスを有効にした時に作成されるFTP共有フォルダはネットワークの全ユーザより読み書き可能になります。
| ● | インターネットへFTPサービスを公開した場合、誰でもファイルのダウンロードが可能となります。
| ● | お使いのルータの設定（ファイアウォールなどのセキュリティ）は、充分にご留意ください。
１ | 設定画面の［高度な設定］→［サービス設定］を選択します。
２ | [FTPサービス]にチェックを入れて［OK］ボタンをクリックします。
３ | ［高度な設定］→[FTPサーバ設定]をクリックします。
４ | [anonymousダウンロードを許可する]にチェックを入れて［OK］ボタンをクリックします。
これで、本製品内に「ftp」フォルダが作成されます。 このフォルダに保存されているファイルをFTP経由でダウンロードできます。 作成された「ftp」フォルダは、マイネットワーク経由で誰でもデータを参照できるようになります。 FTPクライアントから接続するには、下記のユーザ名、パスワードでログインしてください。
ユーザ名 | anonymous
パスワード | 任意
ページトップへ戻る
FTP登録ユーザ
| ● | インターネットへFTPサービスを公開した場合、お使いのルータの設定（ファイアウォールなどのセキュリティ）は、充分にご留意ください。
１ | 設定画面の［高度な設定］→［サービス設定］を選択します。
２ | [FTPサービス]にチェックを入れて［OK］ボタンをクリックします。
３ | ［高度な設定］→[FTPサーバ設定]をクリックします。
４ | ［FTP登録ユーザを許可する]にチェックを入れると、本製品内に登録されているユーザが表示されますので、登録ユーザ（FTPでの読み書きを許可するユーザ）を1名選択し、［OK］ボタンをクリックします。
これで、本製品内に「ftpusr」フォルダが作成されます。 このフォルダに保存されているファイルをFTP経由でダウンロード/アップロードできます。 作成された「ftpusr」フォルダは、上記の手順で選択したユーザに限りアクセスが許可されます。 選択したユーザ以外からのデータの参照はできませんので、ご注意ください。 FTPクライアントから接続するには、下記のユーザ名、パスワードでログインしてください。
ユーザ名 | 許可したユーザ名
パスワード | 設定したパスワード
ページトップへ戻る