| for HDLシリーズ
用語解説 ｜ 困ったときには ｜ 本マニュアルでの呼び方／マークの説明
マニュアルトップ 安全のためのご注意使用上のご注意使ってみよう

使ってみよう |
Windows NT 4.0で使う
ご覧になる項目をクリックしてください。
| 本製品へアクセスする
| 便利な使い方：ネットワークドライブの割り当て
本製品へアクセスする
1 | [ネットワークコンピュータ]を右クリックして、[コンピュータの検索]をクリックします。
2 | [名前]に「landisk」と入力し、[検索開始]ボタンをクリックします。
3 | 「landisk」が検索されますので、ダブルクリックします。
| LANDISKが検索されない！
【困ったときには】
4 | [disk]をダブルクリックします。 本製品の使用可能なフォルダが開きます。このウィンドウ内にファイルをコピーすると本製品のフォルダにファイルが保存されます。
正常にアイコンが表示されたら、本製品をネットワークのフォルダとして使用できます。
ページトップへ戻る
便利な使い方：ネットワークドライブの割り当て
| 本製品のフォルダをドライブとして割り当てることにより、マイコンピュータやエクスプローラから、より簡単にアクセスできます。
1 | [ネットワークコンピュータ]を右クリックして、[コンピュータの検索]をクリックします。
2 | [名前]に「landisk」と入力し、[検索開始]ボタンをクリックします。
3 | 「landisk」が検索されますので、ダブルクリックします。
4 | [disk]フォルダを右クリックして、[ネットワークドライブの割り当て]をクリックします。
5 | １．[ドライブ]にて本製品に割り当てる文字を選びます。（画面例では、Lを選択しています。） ２．[ログオン時に再接続する]にチェックを付けます。 ３．[OK]ボタンをクリックします。 ドライブの割り当てが完了すると、割り当てられたドライブのウィンドウが表示されます。
6 | [マイコンピュータ]に割り当てられたドライブが認識されていることを確認します。 ネットワークドライブは、通常のディスクと同様にアクセスできます。
| ● | 手順 5 で[ログオン時に再接続する]へチェックを入れることにより、次回パソコン起動時にも、本製品がドライブとして登録されます。 ネットワークに接続していない場合は、パソコン起動時に以下のエラーメッセージが表示されます。
| ● | 多くのパソコンからネットワークドライブとして割り当てると、本製品のパフォーマンスが低下する場合があります。
以上で完了です。
ページトップへ戻る