| for HDLシリーズ
用語解説 ｜ 困ったときには ｜ 本マニュアルでの呼び方／マークの説明
マニュアルトップ デジカメやEasyDiskのデータをコピーする文字制限について

デジカメやEasyDiskのデータをコピーする |
デジカメの写真データや、EasyDiskのデータを本製品にコピーします。
●本製品でデジカメやEasyDiskを使用可能にする
本製品設定画面にて、本製品のUSBポートをデジカメやEasyDisk用に設定します。
| ● | この操作は1度行えば、次回から必要ありません。
1 | 本製品の設定画面を開きます。 設定画面の開き方は、【設定画面の開き方】をご覧ください。
2 | [高度な設定]→[FATディスク設定]をクリックします。
3 | USBポートをデジカメやEasyDisk用に設定します。 １．デジカメやEasyDiskを接続するポートを決め、[デジカメ・EasyDiskコピー用]にチェックをつけます。 ２．[デジカメ・EasyDiskコピー先共有設定]で、データをコピーするフォルダを選択します。 ３．[OK]ボタンをクリックします。
| ● | 設定できるポートは［USBポート１］または［USBポート２］のどちらか片方のみとなります。 両方をデジカメ・EasyDiskコピー用に設定することはできません。
▼[USBポート２]をデジカメ・EasyDisk用にする場合の例 各項目については、【FATディスク設定】をご覧ください。
以上で設定は完了です。
ページトップへ戻る
●デジカメ、EasyDiskのデータをコピーする
本製品のUSBポートにデジカメやEasyDiskを接続し、本製品にデータをコピーします。 上記の【●本製品でデジカメ、EasyDiskを使用可能にする】で、あらかじめ本製品のUSBポートをデジカメやEasyDisk用に設定しておく必要があります。
| ● | USB機器を接続する場合は、各USBポートに接続するUSB機器を間違わないようにご注意ください。
| ● | [POWER]ランプが点滅中（設定画面操作中）にUSB機器を接続しないでください。
| ● | 本製品にアクセス中（アクセスランプが点滅中）にUSB機器の接続は行わないでください。
| ● | コピーの前に下記項目をご確認ください。 デジカメがUSBマスストレージクラスの転送に対応していること。 対応している場合は、デジカメがそのモードに設定されていること。 デジカメ、またはEasyDiskがFATフォーマットになっていること。 「デジカメ・EasyDiskコピー先共有設定」で指定された共有が存在していること。 コピー先のディスクに空き容量が十分あること。 コピー先のディスクが外付けドライブの場合、正しく認識していること。 2Gバイト以上のファイルがないこと。 （2Gバイトを超えるファイルのコピーはできません。 ）
１ | 本製品のUSBポートに、デジカメ・EasyDiskを接続します。 必ず、デジカメ・EasyDisk用に設定したUSBポートに接続してください。 ⇒POWERランプが点滅し、自動でコピーを開始します。 |
| ● | デジカメやEasyDiskのデータコピー中は、共有サービスが停止します。
| ● | コピー中に設定画面を操作しないでください。
２ | POWERランプが点灯に変わったら、コピー完了です。 デジカメやEasyDiskを取り外せます。 |
| ● | デジカメやEasyDiskのデータをコピー後は、必ず正常にコピーできていることをご確認ください。 また、本製品はコピー元への書き込みは行いません。
| ● | [POWER]ランプと[ACCESS]ランプが両方点滅している場合は、コピーが失敗しています。 この場合、設定画面の「FATディスク設定」画面の「ポートx取り外し」ボタンをクリックしてから、 いったんデジカメやEasyDiskを取り外し、次の項目を再度確認してください。 デジカメがUSBマスストレージクラスの転送に対応していること。 対応している場合は、デジカメがそのモードに設定されていること。 デジカメ、またはEasyDiskがFATフォーマットになっていること。 「デジカメ・EasyDiskコピー先共有設定」で指定された共有が存在していること。 コピー先のディスクに空き容量が十分あること。 コピー先のディスクが外付けドライブの場合、正しく認識していること。 2Gバイト以上のファイルがないこと。
以上で完了です。
ページトップへ戻る