| for HDLシリーズ
用語解説 ｜ 困ったときには ｜ 本マニュアルでの呼び方／マークの説明
マニュアルトップ 安全のためのご注意使用上のご注意セットアップする

セットアップする |
| 手順
| DHCPサーバーがない場合 |  | DHCPサーバーがある場合
| つなぐ前に確認する |  | つなぐ前に確認する
| ▼ ▼ |  | ▼ ▼
| 本製品のIPアドレスを決める |  | （不要）
| ▼ ▼ |  | ▼ ▼
| 本製品とパソコンを接続する |  | （不要）
| ▼ ▼ |  | ▼ ▼
| パソコンのIPアドレスを設定する |  | （不要）
| ▼ ▼ |  | ▼ ▼
| 本製品のネットワーク設定をする |  | （不要）
| ▼ ▼ |  | ▼ ▼
| パソコンのIPアドレスを元に戻す |  | （不要）
| ▼ ▼ |  | ▼ ▼
| つなぐ |  | つなぐ
| ● | 「DHCPサーバーがない場合」の全体の設定手順は、大まかに下記のような流れになります。
1 | 本製品に固定のIPアドレスを設定するために、本製品のIPアドレスを決めます。
2 | 本製品とパソコンを一対一で接続します。（この時点でネットワークには接続しません。）
3 | パソコンのIPアドレスを、一時的に出荷時状態の本製品と通信できるものに変更します。
４ | 本製品のIPアドレスを既存のネットワークで使用できるもの（１で決めたもの）に変更します。
５ | パソコンのIPアドレスを元に戻します。
▼
使用できる状態
| 本製品のIPアドレスを決める
| 現在ご利用中のネットワーク内に本製品を参加させるには、本製品のIPアドレスを決める必要があります。 ここでは、現在ネットワークに接続しているパソコンから、本製品のIPアドレスを決定する手順を説明しています。 このページの手順通りに作業を進め、本製品のIPアドレスを決めてください。
| すでにIPアドレスが決まっている場合は次へお進みください。
本製品とパソコンを接続する
| IPアドレスって何？
【IPアドレスについて】
| IPアドレスを決める手順
| ● | ここではまだ本製品をネットワークに接続しないでください。 また、パソコンはネットワークに接続した状態にしてください。
１ | LANに接続された状態のパソコンの「IPアドレス」「サブネットマスク」を確認し、メモしてください。
| ● | IPアドレスの確認方法
Windows XPの場合
1 | ［スタート］→［すべてのプログラム］→［アクセサリ］→［コマンドプロンプト］をクリックします。
2 | IPCONFIG と入力し、［ENTER］キーを押します。
3 | 表示されたIPアドレス、サブネットマスクを確認してください。
Windows 2000の場合
1 | ［スタート］→［プログラム］→［アクセサリ］→［コマンドプロンプト］をクリックします。
2 | IPCONFIG と入力し、［ENTER］キーを押します。
3 | 表示されたIPアドレス、サブネットマスクを確認してください。
Windows Me/98の場合
1 | ［スタート］→［ファイル名を指定して実行］をクリックします。
2 | ［名前］に　WINIPCFG を入力し、［OK］ボタンをクリックします。
3 | お使いのLANアダプタを選択し、表示されたIPアドレス、サブネットマスクを確認してください。
２ | 本製品のIPアドレスを決定しメモします。
| ● | IPアドレスの決め方 次の2つの条件に該当している必要があります。
IPアドレス条件
条件1 | ネットワーク上で使用されていないIPアドレスを選択する。
条件2 | 本製品とアクセスするパソコンと同じセグメント（通信できる）IPアドレスを選択する。 例）アクセスするパソコンのIPアドレスが、192.168.1.101の場合… 変更する本製品のIPアドレス：192.168.1.xxx (xxxはネットワークで使用していない値）
下のようなネットワークの場合、本製品のIPアドレスは、192.168.1.xxx（xxxは、101、102、103以外）に設定できます。
| 本製品のIPアドレスを決定し、メモしたら次へお進みください。
次にへお進みください。
ページトップへ戻る