| for HDLシリーズ
用語解説 ｜ 困ったときには ｜ 本マニュアルでの呼び方／マークの説明
マニュアルトップ 困ったときには トップ

困ったときには |
電源ランプとアクセスランプが同時に点滅している
原因 | DHCPサーバから本製品のIPアドレスが取得できていない。 ※本製品のDHCPクライアントがon(出荷時設定)に設定されている場合で、接続したネットワークにDHCPサーバが見つからない場合は、電源ランプとアクセスランプが点滅します。
対処 | 接続したネットワーク内のDHCPサーバが正常に起動していることをご確認ください。 ※【設定画面の開き方】の方法で接続できる場合は、この状態になっていても問題ありません。このとき本製品には、IPアドレス：192.168.0.200が割り当てられます。
原因 | DHCPサーバがない環境で使用している、あるいは、DHCPサーバと本製品の組み合わせによりIPアドレスが割り当てられない。
対処 | 【 つなぐ前に確認する】の【 DHCPサーバー（ブロードバンドルーターなど）を使用していない】のセットアップ手順で設定を行っていただき、本製品のIPアドレスを手動で設定してください。
←「困ったときには」のトップに戻る
ページトップへ戻る