| for HDLシリーズ
用語解説 ｜ 困ったときには ｜ 本マニュアルでの呼び方／マークの説明
マニュアルトップ 設定画面のリファレンス

設定画面 |
設定画面メニューの各項目について説明します。左のメニューから見たい項目をクリックしてください。
文字入力の規則については、【文字制限について】をご覧ください。
表示メニュー
| 情報表示
|  | システム情報
|  | ネットワーク情報
|  | HDD情報
|  | USB情報
簡単メニュー
| 時刻設定
| 基本設定
詳細メニュー
| 高度な設定
|  | MSネットワーク設定
|  | TCP/IP設定
|  | サービス設定
|  | AppleShare設定
|  | FTPサーバ設定
|  | タイムサーバ設定
|  | プリントサーバ設定
|  | AVeL LinkServer設定
|  | ユーザ設定
|  | グループ設定
|  | 共有設定
|  | バックアップ設定
|  | チェックディスク
|  | フォーマット
|  | ディスクの削除
|  | FATディスク設定
|  | Wake On LAN設定
|  | 省電力設定
|  | シャットダウン
|  | 出荷時設定に戻す
|  | ファームウェアの更新
| 管理者パスワード設定
設定メニュー
| ユーザパスワード変更
項目 | 内容
USBポート1、 USBポート2共通 |
使用しない | FATでフォーマットされたハードディスクは、本製品で使用しません。
使用する（全てのユーザに公開） | FATでフォーマットされたハードディスクを本製品で使用します。 すべてのユーザから参照できます。
使用する（公開せずバックアップのみに使用） | FATでフォーマットされたハードディスクを本製品で使用します。 ネットワークには公開せずに、バックアップ用のみ使用します。
デジカメ・EasyDiskコピー用 | USBポート付きのデジカメやEasyDiskを接続して、自動コピーするポートとして設定します。同時に両ポートをコピー用に設定することはできません。
FATでフォーマットされたハードディスクの増設については、【パソコンで使用していたハードディスクを増設する】をご覧ください。 デジカメ・EasyDiskコピー機能については、【デジカメ、EasyDiskのデータをコピーする】をご覧ください。
デジカメ・EasyDiskコピー先共有設定 | デジカメやEasyDiskを本製品のUSBポートに接続した際のコピー先フォルダを選択します。
ボタン
[ポートx取り外し]ボタン | FATディスクを取り外すときにクリックします。 （プリンタを接続した場合は、表示されません。） [ポートx取り外し]ボタンをクリック後、本製品の[POWER]ランプが点滅から点灯に変わったら、FATディスクを取り外してください。
| ページトップへ戻る