| for HDLシリーズ
用語解説 ｜ 困ったときには ｜ 本マニュアルでの呼び方／マークの説明
マニュアルトップ 困ったときには トップ

困ったときには |
本製品のIPアドレスを調べたい
原因 | DHCPサーバからIPアドレスを自動取得しているので分からない場合
対処 | 次の対処をお試しください。
| DHCPサーバ内の情報から確認する ご使用のブロードバンドルータなどのDHCPサーバが、本製品に割り当てたIPアドレスの情報を記録している場合があります。詳しくは、DHCPサーバとなっている機器の取扱説明書などをご覧ください。
| PINGコマンドで、本製品のIPアドレスを検索する（Windowsのみ） 1)［スタート］−［（すべての）プログラム］−（［アクセサリ］）−［コマンド（MS-DOS）プロンプト］を選択します。 2)「ping　landisik」と入力してEnterキーを押します。 （本製品の名前を変更している場合、「landisk」の部分は変更した名前を入力します。） 3)Pinging　landisk　［xxx.xxx.xxx.xxx］・・・・と表示されますので、表示されたIPアドレスで設定画面を開いてください。
←「困ったときには」のトップに戻る
ページトップへ戻る