| for HDLシリーズ
用語解説 ｜ 困ったときには ｜ 本マニュアルでの呼び方／マークの説明
マニュアルトップ 安全のためのご注意使用上のご注意セットアップする

セットアップする |
| 手順
| Mac OSからセットアップする場合 |  |
| つなぐ前に確認する |  |
| ▼ ▼ |  |
| 本製品のIPアドレスを決める |  |
| ▼ ▼ |  |
| 本製品とパソコンを接続する |  |
| ▼ ▼ |  |
| パソコンのIPアドレスを設定する |  |
| ▼ ▼ |  |
| 本製品のネットワーク設定をする |  |
| ▼ ▼ |  |
| パソコンのIPアドレスを元に戻す |  |
| ▼ ▼ |  |
| つなぐ |  |
| パソコンのIPアドレスを元に戻す
で変更したパソコンのIPアドレスを、元のIPアドレスに戻します。メモをご用意ください。
OSにより方法が異なりますので、お使いのOSをお選びください。
| Mac OS Xの場合
| Mac OS 8.1〜9.2.2の場合
| ネットワーク内にDHCPサーバ（ブロードバンドルーター）があり、IPアドレスが192.168.0.xxx（xxx部分は環境によって数値が違います）のネットワークの場合は、設定の必要はありません。下記へお進みください。
つなぐ
Mac OS Xの場合
１ | [場所]→[ネットワーク環境設定]をクリックします。
２ | 設定用パソコンのIPアドレスを元に戻します。 [TCP/IP]内の設定を、の１ でメモしたIPアドレスに変更します。
３ | 画面を閉じて、パソコンを再起動します。
次にへお進みください。
ページトップへ戻る
Mac OS 8.1〜9.2.2の場合
１ | ［アップルメニュー］→［コントロールパネル］内の［TCP/IP］をクリックします。
２ | 設定用パソコンのIPアドレスを元に戻します。 [TCP/IP]内の設定を、の１ でメモしたIPアドレスに変更します。
３ | 画面を閉じて、パソコンを再起動します。
次にへお進みください。
ページトップへ戻る