| for HDLシリーズ
用語解説 ｜ 困ったときには ｜ 本マニュアルでの呼び方／マークの説明
マニュアルトップ 安全のためのご注意使用上のご注意セットアップする

セットアップする |
| 手順
| Mac OSからセットアップする場合 |  |
| つなぐ前に確認する |  |
| ▼ ▼ |  |
| 本製品のIPアドレスを決める |  |
| ▼ ▼ |  |
| 本製品とパソコンを接続する |  |
| ▼ ▼ |  |
| パソコンのIPアドレスを設定する |  |
| ▼ ▼ |  |
| 本製品のネットワーク設定をする |  |
| ▼ ▼ |  |
| パソコンのIPアドレスを元に戻す |  |
| ▼ ▼ |  |
| つなぐ |  |
| パソコンのIPアドレスを設定する
本製品の設定画面とアクセスするために、パソコンのIPアドレスを一時的に変更します。
OSにより方法が異なりますので、お使いのOSをお選びください。
| Mac OS Xの場合
| Mac OS 8.1〜9.2.2の場合
| ネットワーク内にDHCPサーバ（ブロードバンドルーター）があり、IPアドレスが192.168.0.xxx（xxx部分は環境によって数値が違います）のネットワークの場合は、設定の必要はありません。下記へお進みください。
本製品のネットワーク設定をする
Mac OS Xの場合
１ | [場所]→[ネットワーク環境設定]をクリックします。
２ | 設定用パソコンのIPアドレスを確認・設定します。 １．[表示：]から[内蔵Ethernet]または[Ethernet]を選択します。 ２．[TCP/IP]タブで[設定：]から[手入力]を選択します。 ３．現在のIPアドレスを確認し、メモします。後で、現在のIPアドレスに戻す必要がありますので、必ずメモしてください。 ４．一時的にIPアドレスを変更します。 IPアドレス：192.168.0.3　　（4つ目は、200を除く1〜254の数） サブネットマスク：255.255.255.0 ５．[今すぐ適用]ボタンをクリックします。
３ | 画面を閉じて、パソコンを再起動します。
次にへお進みください。
ページトップへ戻る
Mac OS 8.1〜9.2.2の場合
１ | ［アップルメニュー］→［コントロールパネル］内の［TCP/IP］をクリックします。
２ | 設定用パソコンのIPアドレスを確認・設定します。 １．現在のIPアドレスを確認し、メモします。後で、現在のIPアドレスに戻す必要がありますので、必ずメモしてください。 ２．一時的にIPアドレスを変更します。 IPアドレス：192.168.0.3　　（4つ目は、200を除く1〜254の数） サブネットマスク：255.255.255.0
３ | 画面を閉じて、パソコンを再起動します。
次にへお進みください。
ページトップへ戻る