| for HDLシリーズ
用語解説 ｜ 困ったときには ｜ 本マニュアルでの呼び方／マークの説明
マニュアルトップ 安全のためのご注意使用上のご注意セットアップする

セットアップする |
| 手順
| DHCPサーバーがない場合 |  | DHCPサーバーがある場合
| つなぐ前に確認する |  | つなぐ前に確認する
| ▼ ▼ |  | ▼ ▼
| 本製品のIPアドレスを決める |  | （不要）
| ▼ ▼ |  | ▼ ▼
| 本製品とパソコンを接続する |  | （不要）
| ▼ ▼ |  | ▼ ▼
| パソコンのIPアドレスを設定する |  | （不要）
| ▼ ▼ |  | ▼ ▼
| 本製品のネットワーク設定をする |  | （不要）
| ▼ ▼ |  | ▼ ▼
| パソコンのIPアドレスを元に戻す |  | （不要）
| ▼ ▼ |  | ▼ ▼
| つなぐ |  | つなぐ
| つなぐ
本製品をネットワークにつなぎ、電源を入れます。
１ | 本製品とパソコンをLANケーブルで直結している場合は、LANケーブルを取り外します。
２ | 本製品を接続するネットワーク機器に合わせて、MDI/MDI-X切替スイッチを下記のように切り替えます。 ▼LANストレートケーブルを接続する場合（本製品にはLANストレートケーブルを添付しています。）
接続先のネットワーク機器 | MDI/MDI-X切替スイッチ
パソコン、ハブのMDI-Xポート | MDI-X
ハブ | MDI
３ | 本製品背面のLANポートとネットワーク機器（ブロードバンドルーターやハブなど）を、添付のLANケーブルで接続します。
４ | 本製品の電源ケーブルをコンセントに接続します。
５ | 本製品の電源スイッチをONにします。 すでにONになっている場合は、一度OFFにしてからONにします。
| ● | 必ず、LANケーブルが確実に接続されていることを確認してから本製品の電源を入れてください。LANケーブルを接続する前に本製品の電源を入れると、正しくネットワークに参加できなくなります。
６ | 本製品前面の電源ランプ(POWER：緑)が、下記のようになったら、起動完了です。
| ・[POWER]ランプが赤色で点滅している ・[POWER]ランプが点灯しない
【困ったときには】をご覧ください。
| ● | 本製品を複数台使用する場合は、必ず設定画面内の［高度な設定］-［MSネットワーク設定］で［LANDISKの名前］を別に設定し、同一のLANDISKの名前がネットワーク内に複数存在しないように設定してください。 【設定画面の開き方】
| ● | 動作中にシャットダウンを完了せずに、ACアダプターを抜いたり、スイッチ付きACタップのスイッチをOFFにするなどして電源を切らないでください。 故障の原因になったり、データが消失する恐れがあります。 本製品の電源を切る際は、【本製品の電源の切り方】の方法にしたがってください。
| ● | 本製品を使用中にデータが消失した場合でも、データの保証は一切いたしかねます。 （故障や万一に備えて定期的にバックアップをお取りください。）
| ● | 弊社修理センターでは、本製品が故障した場合のデータ復旧は行っておりません。
| これで接続は完了です。次に本製品にアクセスしてみましょう。
| ● | Mac OSからも本製品に接続する場合は下記の設定を行ってください。
１ | 設定画面を開きます。 【設定画面の開き方】をご覧ください。
２ | 以下の設定をします。 １．「高度な設定」をクリックします。 ２．「サービス設定」をクリックします。 ３．「サービスの選択」で「AppleShareネットワーク」をチェックし、[OK]ボタンをクリックします。
| ● | 本製品はゾーンの指定には対応しておりません。よって、AppleShareServerでゾーンを切り分けて管理している場合、本製品はAppleShareServerが指定するデフォルトゾーンに入ります。
【使ってみよう】へ進む
ページトップへ戻る