| for HDLシリーズ
用語解説 ｜ 困ったときには ｜ 本マニュアルでの呼び方／マークの説明
マニュアルトップ ハードディスクやプリンタを増設する

プリンタを増設する |
| ● | Mac OSからの印刷には対応しておりません。
| ● | プリンタを2台以上接続することはできません。
| ● | 対応のプリンタについては、弊社ホームページにてご確認ください。
1 | 本製品背面の電源スイッチをOFFにします。 すでにOFFになっている場合は、一度ONにしてからOFFにします。
2 | シャットダウンを開始します。本製品前面の電源ランプ(POWER)をご確認ください。
| ● | 増設HDDやプリンタがある場合は、本製品の電源ランプ(POWER)が消灯したことを確認後、増設HDDやプリンタの電源をOFFにしてください。
3 | シャットダウンが終了すると、自動的に電源が切れ、電源ランプが消灯します。
4 | 本製品背面の USBポート２ にプリンタを接続します。
| ● | プリンタはUSBポート２に接続してください。USBポート１にプリンタを接続してもご利用いただけませんのでご注意ください。
5 | プリンタの電源を入れ、プリンタが起動することを確認します。
6 | 本製品電源スイッチをONにします。
| ● | 本製品は、プリンタのホットプラグに対応しています。いったんプリンタを接続した後は、プリンタの電源のみをON/OFFすることができます。電源をONにした後、印刷可能となるまでにしばらく時間がかかる場合があります。
7 | Webブラウザから、本製品の設定画面を開きます。 設定画面の開き方については、【設定画面の開き方】をご覧ください。
8 | ［管理者用］をクリックします。
9 | [ユーザー名]に「admin」、[パスワード]に設定したパスワードを入力して、［OK］ボタンをクリックします。
10 | 詳細設定から、[高度な設定]→[プリントサーバ]をクリックします。
11 | [プリントサーバ機能]の[on]にチェックをつけ、[OK]ボタンをクリックします。
以上で作業は完了です。本製品に接続したプリンタから印刷する場合は【接続したプリンタから印刷する方法】をご覧ください。
ページトップへ戻る