| for HDLシリーズ
用語解説 ｜ 困ったときには ｜ 本マニュアルでの呼び方／マークの説明
マニュアルトップ 困ったときには トップ

困ったときには |
（Windows）[スタート]メニューの[検索]で[Landisk]が見つからない
原因 | 本製品とお使いのパソコンのワークグループ名が異なる。
対処 | 本製品とパソコンのワークグループ名を一致するように設定してください。（【本製品のネットワーク設定をする】参照）
原因 | ネットワークの参照に時間がかかっている。
対処 | ［表示］メニュー→［最新の情報に更新］をクリックしてください。
原因 | ファイアウォール系のソフトウェアを使用している。
対処 | ファイアウォール系のソフトウェアで、本製品のコンピュータ名（初期値は「Landisk」）や本製品のIPアドレス（初期値は「192.168.0.200」）を使用できるように設定してください。 詳しくは、お使いのソフトウェアの取扱説明書をご覧ください。
原因 | Windowsのネットワーク機能が不安定なため、ネットワーク参照が正しく行えない。
対処 | Windows Me/98で見つからない場合は、こちらをご覧ください。 Windows XP/2000/NT 4.0で見つからない場合は、下記の手順に従ってください。 １． 設定画面が開けることをご確認ください。 ２． LANアダプタが正常に認識されていることをご確認ください。（詳しくは、各LANアダプタの取扱説明書をご覧ください。）
原因 | 本製品がネットワークへ正しく接続されていない。
対処 | 本製品背面の[LINK]ランプが点灯していることをご確認ください。 [LINK]ランプが点灯しない場合は、[MDI/MDI-X切替スイッチ]を切り替えてください。
原因 | コンピュータ名では、見つからないことがある。
対処 | 本製品に設定されているIPアドレス（出荷時は、192.168.0.200）を入力して検索してみてください。 ※本製品がDHCPクライアントに設定されている場合は、ご使用のブロードバンドルーターなどのDHCPサーバから割り当てられたIPアドレスに設定されています。 本製品のIPアドレスを確認してから、検索をお試しください。 本製品のIPアドレスは、【本製品のIPアドレスを調べたい】をご覧ください。
原因 | お使いのネットワークのIPアドレスのセグメントが本製品のIPアドレスと異なっている。
対処 | ・ブロードバンドルーターなどのDHCPサーバをお使いの環境の場合 一旦本製品の電源を入れ直していただき、再度検索できるかどうかお試しください。 ・DHCPサーバがない場合 【 つなぐ前に確認する】の【 DHCPサーバー（ブロードバンドルーターなど）を使用していない】のセットアップ手順で設定を行っていただき、本製品のIPアドレスを手動で設定してから検索してください。
←「困ったときには」のトップに戻る
ページトップへ戻る