本製品はインストール時に、COM3以降の空いているポートから順に製品のポート数分割り当てられます。 本製品を使用するソフトウェアが、COMポート1や2などの本製品インストール時に割り当てられないCOMポートを使用している場合は、割り当てられているCOMポートをCOMポート1や2などに変更する必要があります。 以下の個所を参照してください。
割り当てたいCOM番号(COM1〜COM4)が既に他のデバイスで使用されている(設定されている)場合は、以下の設定で変更はできません。
|  | ［マイコンピュータ］を右クリックし、表示された［プロパティ］をクリックします。
| ［ハードウェア］タブをクリック後、 ［デバイスマネージャ］ボタンをクリックします 。
| ［デバイスマネージャ］画面で［ポート（COMとLPT）］をダブルクリックします。
| [拡張ﾎﾟｰﾄ(RSA-PCI....)]※を選択ダブルクリックします。
※ | COM1を使用する場合→「拡張ポート(RSA-PCI2)(COM3)」 ;　コネクタ[P1]
| COM2を使用する場合→「拡張ポート(RSA-PCI2)(COM4)」 ;　コネクタ[P2]
RSA-PCI2/P8の場合
| ［ポートの設定］タブをクリック後、［詳細］ボタンをクリックします。
| ［COMポート番号］を変更したい［COMポート番号］に変更後、 ［OK］ボタンをクリックします。
| 手順５の画面に戻りますので、［OK］ボタンをクリックすれば終了です。
例：COM3をCOM1に変更した画面
Copyright(C)2005-2006 I-O DATA DEVICE,INC. All rights reserved.