このたびは、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 本製品をお使いになれば、RS-232Cインターフェイスを持つ周辺機器（モデムやTAなど）をパソコンに接続することができます。 ■921.6KbpsのDTEスピードを実現 ターミナルアダプタ等を使用する場合、通常ターミナルアダプタとパソコン間が115.2Kbpsのため128Kbpsをフル活用できませんが、本製品を使えば128Kbpsのバルク転送に余裕で対応します。また、パソコン同士でつなぐようなシステムには最適です。 ※ 複数のポートで高速な通信（230.4Kbps以上での通信）をする場合、お使いの環境によってはスループットが遅くなる場合があります。 ■FIFOバッファ容量を各ポート128×2バイト搭載 送信128バイト/受信128バイトのFIFOバッファを搭載。データ通信量が増え、またワープロや表計算といったCPUに負荷をかけるアプリケーションを使用していても通信中のデータをとりこぼすことはありません。 ■基板サイズをコンパクト化（RSA-PCI2およびRSA-PCI2/P4） 弊社従来比約50%のサイズを実現。省スペースのパソコンでもお使いいただけます。 ■ RSA-PCI2は最大3枚（6ポート）、RSA-PCI2/P4は最大2枚（8ポート）同時使用可能 RSA-PCI2/P8は1枚で8ポート使用可能 RASサーバーや多チャンネルのシリアルポートが必要なシステムなどに最適です。 お読みになる前に
呼び方 | 意味
Windows 2003 | Microsoft(R) Windows(R) Server(TM) 2003, Standard Edition Operating System およびMicrosoft(R) Windows(R) Server(TM) 2003, Standard x64 Edition Operating System
Windows XP | Microsoft(R) Windows(R) XP Home Edition Operating Systemおよび Microsoft(R) Windows(R) XP Professional Edition Operating System および Microsoft(R) Windows(R) XP Professional x64 Edition Operating System
Windows 2000 | Microsoft(R) Windows(R) 2000 Professional Operating System および Microsoft(R) Windows(R) 2000 Server Operating System
Windows Me | Microsoft(R) Windows(R) Millennium Edition Operating System
Windows 98 | Microsoft(R) Windows(R) 98　Second Edition Operating System およびMicrosoft(R) Windows(R) 98　Operating System
Windows 95 | Microsoft(R) Windows(R) 95 Operating System
Windows NT4.0 | Microsoft(R) WindowsNT(R) Version 4.0 Workstation Operating System
Windows 2003/XP/2000/NT4.0 | Windows 2003、Windows XP 、Windows 2000およびWindowsNT4.0の総称
Windows Me/98/95 | Windows Me、Windows 98およびWindows95の総称
Windows | Windows 2003/XP/2000/NT4.0、Windows Me/98/95の総称
Copyright(C)2005-2006 I-O DATA DEVICE,INC. All rights reserved.