●高速なRS-232C通信（230.4Kbps以上）を行う場合は、次の事項にご注意ください。 ・RS-232C接続ケーブルは長さ2m以内でシールドされたものをご使用ください。 ・230.4Kbpsですべてのポートを同時に通信する際に必要なCPUの目安は以下となります。 ４ポート以上使用時は、Pentium Ⅲ 500MHz以上 ●データのオーバーフローを防ぐために、フロー制御を設定してお使いください。ハードフロー制御を有効にするためには、必ずRTS/CTS,DTR/DSRの信号線が結線されているRS-232C接続ケーブルをお使いください。 ●通信機器により、設定可能な通信速度は異なり、必ず460.8Kbps以上に設定できるものではありません。 ●本製品に接続されているPnP機器（モデムなど）は自動検出されない場合があります。その場合は手動でインストールしてください。 ●スループットはシステムの環境により異なります。 ● 高速なデータ転送の最中に他のアプリケーションが実行されるとスループットが低くなる場合があります。 ● 接続するRS-232C機器が以下の条件のときは使用できない場合があります。 ・16ビットアプリケーション制御されている場合 ・I/Oポートを直接制御している場合 ●スタンバイ、サスペンド、休止状態には対応しておりません。 ●電源供給を必要とするシリアルポート(RS-232C)の周辺機器には接続できません。
Copyright(C)2005 I-O DATA DEVICE,INC. All rights reserved.