本製品はインストール時に、COM5以降の空いているポートから順に製品のポート数分割り当てられます。 本製品を使用するソフトウェアが、COMポート1や2などの本製品インストール時に割り当てられないCOMポートを使用している場合は、割り当てられているCOMポートをCOMポート1や2などに変更する必要があります。 以下の個所を参照してください。
割り当てたいCOM番号(COM1〜COM4)が既に他のデバイスで使用されている(設定されている)場合は、以下の設定で変更はできません。
|  | ［マイコンピュータ］を右クリックし、表示された［プロパティ］を クリックします。
| ［デバイスマネージャ］タブをクリック後、［種類別に表示］で ［ポート（COMとLPT）］をダブルクリックします。
| [拡張ﾎﾟｰﾄ(RSA-PCI....)]※を選択し、[プロパティ]ボタンをクリックします。 COMポートをCOM1〜COM4に変更する場合
※ | COM1を使用する場合→「拡張ポート(RSA-PCI2)(COM5)」 ;　コネクタ[P1]
| COM2を使用する場合→「拡張ポート(RSA-PCI2)(COM6)」 ;　コネクタ[P2]
| COM3を使用する場合→「拡張ポート(RSA-PCI2)(COM7)」 ;　コネクタ[P3]
| COM4を使用する場合→「拡張ポート(RSA-PCI2)(COM8)」 ;　コネクタ[P4]
COMポートをCOM3〜COM4に変更する場合
※ | COM3を使用する場合→「拡張ポート(RSA-PCI2)(COM5)」 ;　コネクタ[P1]
| COM4を使用する場合→「拡張ポート(RSA-PCI2)(COM6)」 ;　コネクタ[P2]
RSA-PCI2/P8の場合
| ［ドライバ］タブをクリックし、次に［ドライバの更新］または[ドライバの変更]ボタンをクリックします。
[ドライバの更新]ボタンがある場合 [ドライバの変更]ボタンがある場合
| 下の画面が表示された場合には［一覧からドライバを選ぶ]を選択し、[次へ］ボタンをクリックします。
| 本製品のモデル一覧が表示されます。 使用するCOMポート※を選択し、[完了]または[OK]ボタンをクリックします。
※ | COM1を使用する場合→「拡張ポート(RSA-PCI2 for COM1)」
| COM2を使用する場合→「拡張ポート(RSA-PCI2 for COM2)」
| COM3を使用する場合→「拡張ポート(RSA-PCI2 for COM3)」
| COM4を使用する場合→「拡張ポート(RSA-PCI2 for COM4)」
| 以下の画面が表示された場合は、 サポートソフトを挿入し、 ［ファイルのコピー元］にD:\Win9X　　と入力後、[OK]ボタンを クリックします。(CD-ROMがDドライブの場合)
| [閉じる]もしくは[OK]ボタンをクリックします。
[ドライバの更新]ボタンがある場合 ドライバの変更ボタンがある場合
| 「今すぐコンピュータを終了しますか？」と表示された場合 ［はい］ボタンをクリックしてください。Windows 95が終了したら、Windows 95を再起動してください。 「今すぐコンピュータを終了しますか？」と表示されなかった場合 ［スタート］→［Windowsの終了］を選び、［コンピュータを再起動する］を選択し、［OK］ボタンをクリックしてパソコンを再起動してください。
| [Windows起動後、デバイスマネージャにて変更が反映されているか確認してください。
Copyright(C)2005-2006 I-O DATA DEVICE,INC. All rights reserved.