本製品はインストール時に、COM5以降の空いているポートから順に製品のポート数分割り当てられます。 本製品を使用するソフトウェアが、COMポート1や2などの本製品インストール時に割り当てられないCOMポートを使用している場合は、割り当てられているCOMポートをCOMポート1や2などに変更する必要があります。 以下の個所を参照してください。
割り当てたいCOM番号(COM1〜COM4)が既に他のデバイスで使用されている(設定されている)場合は、以下の設定で変更はできません。
|  | ［マイコンピュータ］を右クリックし、表示された［プロパティ］を クリックします。
| ［デバイスマネージャ］タブをクリック後、［種類別に表示］で ［ポート（COMとLPT）］をダブルクリックします。
| [拡張ﾎﾟｰﾄ(RSA-PCI....)]※を選択し、[プロパティ]ボタンをクリックします。 COMポートをCOM1〜COM4に変更する場合
※ | COM1を使用する場合→「拡張ポート(RSA-PCI2)(COM5)」 ;　コネクタ[P1]
| COM2を使用する場合→「拡張ポート(RSA-PCI2)(COM6)」 ;　コネクタ[P2]
| COM3を使用する場合→「拡張ポート(RSA-PCI2)(COM7)」 ;　コネクタ[P3]
| COM4を使用する場合→「拡張ポート(RSA-PCI2)(COM8)」 ;　コネクタ[P4]
COMポートをCOM3〜COM4に変更する場合
※ | COM3を使用する場合→「拡張ポート(RSA-PCI2)(COM5)」 ;　コネクタ[P1]
| COM4を使用する場合→「拡張ポート(RSA-PCI2)(COM6)」 ;　コネクタ[P2]
| ［ドライバ］タブをクリックし、次に［ドライバの更新］ボタンをクリックします。
| ［ドライバの場所を指定する…］を選択し、[次へ］ボタンをクリックします。
| ［特定の場所にあるすべての…］を選択し、[次へ］ボタンをクリックします。
| 本製品のモデル一覧が表示されます。 使用するCOMポート※を選択し、[次へ]ボタンをクリックします。
※ | COM1を使用する場合→「拡張ポート(RSA-PCI2 for COM1)」
| COM2を使用する場合→「拡張ポート(RSA-PCI2 for COM2)」
| COM3を使用する場合→「拡張ポート(RSA-PCI2 for COM3)」
| COM4を使用する場合→「拡張ポート(RSA-PCI2 for COM4)」
| ［次へ］ボタンをクリックします。
| 以下の画面が表示された場合は、 サポートソフトを挿入し、 ［ファイルのコピー元］にD:\Win9X　　と入力後、[OK]ボタンを クリックします。(CD-ROMがDドライブの場合)
| ［完了］ボタンをクリックします。
| [閉じる]ボタンをクリックします。
| 「今すぐコンピュータを終了しますか？」と表示された場合 ［はい］ボタンをクリックしてください。Windows 98が終了したら、Windows 98を再起動してください。 「今すぐコンピュータを終了しますか？」と表示されなかった場合 ［スタート］→［Windowsの終了］を選び、［コンピュータを再起動する］を選択し、［OK］ボタンをクリックしてパソコンを再起動してください。
| Windows起動後、デバイスマネージャにて変更が反映されているか確認してください。
Copyright(C)2005-2006 I-O DATA DEVICE,INC. All rights reserved.