ここでは、「パソコンが本製品を正しく認識しているか」をWindows上で確認します。
|  | ［マイコンピュータ］を右クリックし、表示された［プロパティ］をクリックします。
| ［ハードウェア］タブをクリック後、［デバイスマネージャ］ボタンをクリックします。
| ［デバイスマネージャ］画面で［ポート（COMとLPT）］と［多機能アダプタ］をそれぞれダブルクリックし、以下が表示されているかを確認します。 ※増設した分のポートが増えているか確認してください。
RSA-PCI2/P8の場合 RSA-PCI2/P4の場合
ポート(COMとLPT) | 拡張ポート（RSA-PCI2）（COM3） 拡張ポート（RSA-PCI2）（COM4） 拡張ポート（RSA-PCI2）（COM5） 拡張ポート（RSA-PCI2）（COM6）
多機能アダプタ | 拡張シリアルボード(RSA-PCI2/P4)(function0) 拡張シリアルボード(RSA-PCI2シリーズ)(function1)
RSA-PCI2の場合
ポート(COMとLPT) | 拡張ポート（RSA-PCI2）（COM3） 拡張ポート（RSA-PCI2）（COM4）
多機能アダプタ | 拡張シリアルボード(RSA-PCI2)(function0) 拡張シリアルボード(RSA-PCI2シリーズ)(function1)
| デバイスマネージャで若いCOM番号が[P1]となります。 RSA-PCI2/P8の場合は ケーブルのコネクタに[P1]〜[P8]のシールが貼られていますので、コネクタの裏面に [P1]〜[P8]に対応するCOM番号の[COMポートNo.シール]を貼ってください。
| 確認後、[デバイスマネージャ]画面を閉じます。
本製品にモデムやTAを接続し、モデムやTAのプロパティでCOMポートの選択を拡張ポート（RSA-PCI2）にして、高速なシリアルポートをご活用ください。
●本製品のCOM番号は、お使いのパソコンで現在未使用のCOM3以降の番号に、小さい順に自動的に割り当てられます。（COM番号はお使いのパソコン環境により異なります。） ●デバイスマネージャで、[拡張ポート(RSA-PCI2)(COMx)]をダブルクリックすると、より詳しい設定を行うことができます。ここでは、本製品に接続したモデムやTA等の設定が優先されますので、モデムやTA等の設定をご確認ください。 ●RSA-PCI2,RSA-PCI2/P4の複数枚使用時やRSA-PCI2/P8使用時で、COM11以降のポートにモデム等を取り付けた場合、以下を実行するとエラー表示されますが、実際には正常に動作します。 [コントロールパネル]内の[モデム]アイコンをダブルクリック→[検出結果]タブでCOM11以降のモデムを選択後、[詳細]ボタンをクリック ●本製品に接続されているPnP機器(モデム等)は自動検出されない場合があります。その場合、PnP機器のドライバは手動でインストールしてください。 ●デバイスマネージャで、[拡張シリアルボード(RSA-PCI2シリーズ)(function1)]を選択して[プロパティ]ボタンをクリックし、[ドライバ]タブをクリックすると、下記のように表示されますが動作上問題ありません。 「このデバイス用のドライバファイルは必要でないか、または読み込まれていません。このデバイス用のドライバファイルを更新するには[ドライバの更新]をクリックしてください。」 ●本製品のCOMポートはCOM3以降に設定されます。COM番号を変更する場合は、【COMポートの変更】をご覧ください。
Copyright(C)2005 I-O DATA DEVICE,INC. All rights reserved.