ここでは、「パソコンが本製品を正しく認識しているか」をWindows上で確認します。
|  | ［スタート］→［設定］→［コントロールパネル］→［シリアルポート］アイコンをダブルクリックして、追加されたポートの数を確認します。
インストール前 インストール後 ※RSA-PCI2/P8の場合８つ、RSA-PCI2/P4の場合4つ、RSA-PCI2の場合2つ追加されます。
COMポートが増えず、SerRSAxxのイベントエラーが発生してしまう場合
・ | パソコン本体BIOSメニューにてPnPOSをEnabled(有効)もしくはYesをDisabled（無効） もしくはNoに変更してみてください。
・ | パソコン本体BIOSにてPCIバススロットに対してリソースを固定にする事が可能であれば、固定にさせてみてください。
・ | ボードを他のPCIバススロットに挿し替えてみてください。
| 確認後、[キャンセル]ボタンをクリックします。 追加された若いCOM番号が[P1]となります。 RSA-PCI2/P8の場合は ケーブルのコネクタに[P1]〜[P8]のシールが貼られていますので、コネクタの裏面に [P1]〜[P8]に対応するCOM番号の[COMポートNo.シール]を貼ってください。
本製品にモデムやTAを接続し、モデムやTAのCOMポートの選択では新たに追加されたCOM番号を指定して、高速なシリアルポートをご活用ください。
●各設定は、本製品に接続しているモデムやTA等の設定が優先されます。モデムやTAなどの設定をご確認ください。 ●本製品に接続されているPnP機器（モデムなど）は自動検出されません。PnP機器のドライバは手動でインストールしてください。 ●本製品のCOMポートは、COM3より空いているポートに割り振ります。COM番号の割り当ては自動で行われますので、変更はできません。
Copyright(C)2005-2006 I-O DATA DEVICE,INC. All rights reserved.