| for WN-APG/Rシリーズ
用語解説 ｜ 困ったときには ｜ 本マニュアルでの呼び方／マークの説明
マニュアルトップ 設定画面のリファレンス

設定画面 |
設定画面メニューの各項目について説明します。左のメニューから見たい項目をクリックしてください。
デバイスステータス
| デバイス情報
| システムログ
| DHCPクライアントテーブル
| 無線クライアントテーブル
| ARPテーブル
| 無線統計情報
基本設定
| WAN側設定
| LAN側設定
| 無線LAN設定
| 日付と時刻の設定
高度な設定
| SNMP設定
| DHCPサーバー設定
| システムセキュリティ設定
| マルチDMZ設定
| 仮想サーバー設定
| 特殊アプリケーション設定
| IPフィルター設定
| MACアドレスフィルター設定
| ルーティング設定
| 無線詳細設定
| Radius設定
| ダイナミックDNS設定
| USBセキュリティ設定
システムツール
| 動作モード
| パスワード
| システム管理
| ファームウェアの更新
| 設定と保存の復元
| 設定の初期化
| 本体の再起動
Radius設定
WPA認証などに使用されるRadiusサーバーとの連携に関する設定を行います。[基本設定]→[無線LAN設定]で、暗号化設定に[WPA-EAP]や[802.1x]を選択した場合に設定します。 また、この機能の運用には別途Radius認証サーバーと電子証明書発行サーバーの構築が必要になります。これらの設定については、ネットワーク管理者にお問い合わせください。（Radius認証サーバーについてのサポートは行っておりません。）
項目 | 内容
MACアドレスによる認証を有効にする | MACアドレスによる認証を有効にする場合にチェックをつけます。
▼プライマリサーバー
項目 | 内容
プライマリサーバーを有効にする | プライマリサーバーの設定を使用するときは有効に設定します。
サーバーIP | RadiusサーバーのIPアドレスを設定します。
ポート番号
初期値
1812
| Radiusサーバーのポート番号を設定します。
Shared Secret | Radiusサーバーで設定したShared Secretを設定します。(1〜64文字)
▼セカンダリサーバー
項目 | 内容
セカンダリサーバーを有効にする | セカンダリサーバーの設定を使用するときは有効に設定します。
サーバーIP | RadiusサーバーのIPアドレスを設定します。
ポート番号
初期値
1812
| Radiusサーバーのポート番号を設定します。
Shared Secret | Radiusサーバーで設定したShared Secretを設定します。(1〜64文字)
▼その他
項目 | 内容
RADIUSサーバーへのリトライ回数
初期値
5
| Radiusサーバーへのリトライ回数を設定します。（1〜5回）
RADIUSサーバーへの再試行期間
初期値
10
| Radiusサーバーへのリトライ間隔を設定します。（5〜60分）
▼ボタン
項目 | 内容
設定 | 設定を保存し、反映します。
| ページトップへ戻る