| for WN-APG/Rシリーズ
用語解説 ｜ 困ったときには ｜ 本マニュアルでの呼び方／マークの説明
マニュアルトップ ご注意 設定準備をするインターネットに接続する無線LANの設定をする

設定準備をする |
| IPアドレスを確認する
| 設定用パソコンのIPアドレスが本製品と通信できるものであることを確認します。 お使いのOSにより、設定方法が異なります。お使いのOSをクリックしてください。
| Windows XP/2000の場合
| Mac OS Xの場合
| Windows Me/98 SEの場合
| Mac OS (Classic)の場合
Windows XP/2000の場合
１ | [コマンドプロンプト]を起動します。 ・Windows XPの場合 ［スタート］→［すべてのプログラム］→［アクセサリ］→［コマンドプロンプト］をクリックします。 ・Windows 2000の場合 ［スタート］→［プログラム］→［アクセサリ］→［コマンドプロンプト］をクリックします。
２ | IPCONFIG -ALL と入力し、[ENTER]キーを押します。 ※Gと-の間にスペース（空白）が入ります。
３ | それぞれの値が下記のようになっていることを確認します。 正常に[IP Address]が取得（表示）されていない場合は、【困った時には】をご覧ください。
１ | IP Address | 192.168.0.xxx 　　（xxxは2〜33） または 192.168.1.xxx 　　（xxxは2〜33）
２ | Subnet Mask | 255.255.255.0
３ | Default Gateway | 192.168.0.1 または 192.168.1.1
４ | DHCP Server | 192.168.0.1 または 192.168.1.1
５ | DNS Servers | 192.168.0.1 または 192.168.1.1など
１ | IP Address | 本製品から割り当てられたパソコンのIPアドレス値
２ | Subnet Mask | 本製品から割り当てられたパソコンのサブネットマスク値
３ | Default Gateway | 本製品から割り当てられたパソコンのデフォルトゲートウェイ値（本製品のIPアドレスです。）
４ | DHCP Server | 本製品から割り当てられたパソコンのDHCPサーバー値（本製品のIPアドレスです。）
５ | DNS Servers | 本製品から割り当てられたパソコンのDNSサーバ値（本製品のIPアドレスです。プロバイダーへ接続後にIPアドレスを取得した場合は、プロバイダーのDNSアドレスが割り当てられます。）
４ | EXIT　と入力後、[Enter]キーを押して画面を閉じます。
次にへお進みください。
ページトップへ戻る
Windows Me/98 SEの場合
１ | ［スタート］→［ファイル名を指定して実行］をクリックします。
２ | ［名前］に　WINIPCFG と入力し、［OK］ボタンをクリックします。
３ | お使いのLANアダプターを選択し、［詳細］ボタンをクリックします。
４ | それぞれの値が下記のようになっていることを確認します。 正常に[IP Address]が取得（表示）されていない場合は、【困った時には】をご覧ください。
１ | DNSサーバー | 192.168.0.1 または 192.168.1.1など
２ | IPアドレス | 192.168.0.xxx 　　（xxxは2〜33） または 192.168.1.xxx 　　（xxxは2〜33）
３ | サブネットマスク | 255.255.255.0
４ | デフォルトゲートウェイ | 192.168.0.1 または 192.168.1.1
５ | DHCPサーバー | 192.168.0.1 または 192.168.1.1など
| 上記の１〜５の値はすべて本製品から割り当てられた値（アドレス）です。 上記１、４、５は本製品のIPアドレスの値です。ただし、１の値は、プロバイダーへ接続後にIPアドレスを取得した場合は、プロバイダーのDNSアドレスが割り当てられます。
５ | ［OK］ボタンをクリックし、画面を閉じます。
次にへお進みください。
ページトップへ戻る
Mac OS Xの場合
１ | [場所]→[ネットワーク環境設定]をクリックします。
２ | それぞれの値が下記のようになっていることを確認します。 正常に[IP アドレス]が取得（表示）されていない場合は、【困った時には】をご覧ください。
1 | IPアドレス | 192.168.0.xxx 　　（xxxは2〜33） または 192.168.1.xxx 　　（xxxは2〜33）
2 | サブネットマスク | 255.255.255.0
３ | ルータ | 192.168.0.1 または 192.168.1.1
４ | DNSサーバ | 192.168.0.1 または 192.168.1.1など
１ | IPアドレス | 本製品から割り当てられたパソコンのIPアドレス値
２ | サブネットマスク | 本製品から割り当てられたパソコンのサブネットマスク値
３ | ルータ | 本製品から割り当てられたパソコンのデフォルトゲートウェイ値（本製品のIPアドレスです。）
４ | DNSサーバ | 本製品から割り当てられたパソコンのDNSサーバー値（本製品のIPアドレスです。プロバイダーへ接続後にIPアドレスを取得した場合は、プロバイダーのDNSアドレスが割り当てられます。）
３ | 画面を閉じます。
次にへお進みください。
ページトップへ戻る
Mac OS (Classic)の場合
１ | ［アップルメニュー］→［コントロールパネル］内の［TCP/IP］をクリックします。
２ | それぞれの値が下記のようになっていることを確認します。 正常に[IP アドレス]が取得（表示）されていない場合は、【困った時には】をご覧ください。
1 | IPアドレス | 192.168.0.xxx 　　（xxxは2〜33） または 192.168.1.xxx 　　（xxxは2〜33）
2 | サブネットマスク | 255.255.255.0
３ | ルータアドレス | 192.168.0.1 または 192.168.1.1
４ | ネームサーバアドレス | 192.168.0.1 または 192.168.1.1など
１ | IPアドレス | 本製品から割り当てられたパソコンのIPアドレス値
２ | サブネットマスク | 本製品から割り当てられたパソコンのサブネットマスク値
３ | ルータアドレス | 本製品から割り当てられたパソコンのデフォルトゲートウェイ値（本製品のIPアドレスです。）
４ | ネームサーバアドレス | 本製品から割り当てられたパソコンのDNSサーバー値（本製品のIPアドレスです。プロバイダーへ接続後にIPアドレスを取得した場合は、プロバイダーのDNSアドレスが割り当てられます。）
３ | ［OK］ボタンをクリックし、画面を閉じます。
次にへお進みください。
ページトップへ戻る