| for WN-APG/Rシリーズ
用語解説 ｜ 困ったときには ｜ 本マニュアルでの呼び方／マークの説明
マニュアルトップ ダイナミックDNS（iobb.net）を使う

ダイナミックDNS（iobb.net）を使う |
ダイナミックDNSとは、仮想サーバーなどを公開する場合に、IPアドレスを指定せずにドメイン名で指定できるようにする機能です。接続するたびにIPアドレスが変わってしまう場合でも、ダイナミックDNSを利用すれば、常にドメイン名でアクセスできます。下記の手順にしたがって設定してください。 ※ダイナミックDNSサービスに関しては、弊社ダイナミックDNSサービスiobb.netをご利用いただく場合のみサポート対象とさせていただきます。その他のダイナミックDNSサービスには対応しておりません。
| ダイナミックDNSの設定手順
１ | ダイナミックDNSサービスのユーザー登録を行います。 弊社ダイナミックDNSサービスhttp://www.iobb.net/ ダイナミックDNSサービスの登録が完了したら、２ へお進みください。
２ | 本製品の設定画面を開きます。 【設定画面を開く】
３ | [高度な設定]の[ダイナミックDNS設定]をクリックします。
４ | 上から順に設定を行います。
１．ダイナミックDNSを有効にする | チェックを付けて、ダイナミックDNS機能を有効にします。
２．ホスト名 | iobb.netに登録したホスト名を入力します。 xxxx.iobb.netの場合、「xxxx.iobb.net」と入力します。 （.iobb.netの部分も含めて入力します。）
３．シリアル番号 | 本製品のS/N(iobb.net登録に使用したもの)を入力します。(大文字英数字12桁) ユーザーIDに該当します。 ※本製品のS/Nは、本製品裏面に貼られているシールに印字されています。
４．パスワード | iobb.netに登録したパスワードを入力します。（使用可能な文字数は、6〜8文字です。）
５．[設定]ボタン | クリックすると、設定を保存します。
[手動設定]ボタン | 強制的にダイナミックDNS情報を更新する場合にクリックします。
以上で設定は完了です。 この後、外部のネットワークから実際にアクセスできることをご確認ください。
| ● | アクセスしようとしているサーバーと同じLAN内のパソコンからはドメイン名ではアクセスできません。外部の別のネットワークからドメイン名でアクセスできることをご確認ください。
| ● | サーバーと同じLAN内から接続する場合には、ローカルIPアドレスでアクセスしてください。
ページトップへ戻る