| for WN-APG/Rシリーズ
用語解説 ｜ 困ったときには ｜ 本マニュアルでの呼び方／マークの説明
マニュアルトップ 設定画面のリファレンス

設定画面 |
設定画面メニューの各項目について説明します。左のメニューから見たい項目をクリックしてください。
デバイスステータス
| デバイス情報
| システムログ
| DHCPクライアントテーブル
| 無線クライアントテーブル
| ARPテーブル
| 無線統計情報
基本設定
| WAN側設定
| LAN側設定
| 無線LAN設定
| 日付と時刻の設定
高度な設定
| SNMP設定
| DHCPサーバー設定
| システムセキュリティ設定
| マルチDMZ設定
| 仮想サーバー設定
| 特殊アプリケーション設定
| IPフィルター設定
| MACアドレスフィルター設定
| ルーティング設定
| 無線詳細設定
| Radius設定
| ダイナミックDNS設定
| USBセキュリティ設定
システムツール
| 動作モード
| パスワード
| システム管理
| ファームウェアの更新
| 設定と保存の復元
| 設定の初期化
| 本体の再起動
動作モード
▼動作モードの選択
項目 | 内容
動作モード | 本製品の動作モードを選択します。 詳しくは、【アクセスポイント間通信をする】ご覧ください。
無線LANアクセスポイント専用モード | WDS機能無しで無線アクセスポイントとして動作します。
無線LANブロードバンドルーターモード | WDS機能無しで無線LANブロードバンドルーターとして動作します。
無線LANブロードバンドルーターモード(WDS機能有効) | 2つ以上のネットワークを無線で接続（ブリッジ）することができます。 ※対応機種同士のみ対応
▼動作モードの選択のボタン
項目 | 内容
設定 | 設定を保存し、反映します。
▼WDS設定する無線LANモードの選択
項目 | 内容
WDS設定を行う無線LANモード | 通信相手の無線LANアクセスポイントの無線LANモードを選択します。
IEEE802.11a | IEEE802.11aの無線LANアクセスポイントの場合
IEEE802.11g/b | IEEE802.11g/bの無線LANアクセスポイントの場合
▼WDS設定に登録する情報
項目 | 内容
WDSリンク名 | 登録する無線LANアクセスポイントの名称を設定します。(1〜30文字)
MACアドレス | WDSモードでは、お互いにMACアドレスを設定する必要があります。登録する相手先のWDSアクセスポイントのMACアドレスを設定します。
▼WDS設定に登録する情報のボタン
項目 | 内容
追加 | 入力したルールをリストに追加します。
▼リスト
項目 | 内容
選択 | リストから項目を削除するときに、チェックします。
WDSリンク名 | 設定したWDSリンク名を表示します。
MACアドレス | 設定したMACアドレスを表示します。
▼リストのボタン
項目 | 内容
リストから削除 | リストで選択したルールを削除します。
| ページトップへ戻る