| for WN-APG/Rシリーズ
用語解説 ｜ 困ったときには ｜ 本マニュアルでの呼び方／マークの説明
マニュアルトップ 設定画面のリファレンス

設定画面 |
設定画面メニューの各項目について説明します。左のメニューから見たい項目をクリックしてください。
デバイスステータス
| デバイス情報
| システムログ
| DHCPクライアントテーブル
| 無線クライアントテーブル
| ARPテーブル
| 無線統計情報
基本設定
| WAN側設定
| LAN側設定
| 無線LAN設定
| 日付と時刻の設定
高度な設定
| SNMP設定
| DHCPサーバー設定
| システムセキュリティ設定
| マルチDMZ設定
| 仮想サーバー設定
| 特殊アプリケーション設定
| IPフィルター設定
| MACアドレスフィルター設定
| ルーティング設定
| 無線詳細設定
| Radius設定
| ダイナミックDNS設定
| USBセキュリティ設定
システムツール
| 動作モード
| パスワード
| システム管理
| ファームウェアの更新
| 設定と保存の復元
| 設定の初期化
| 本体の再起動
無線詳細設定
項目 | 内容
ビーコンインターバル
初期値
100
| ビーコンを送出する間隔を20〜1000で設定します。（単位：ミリ秒）
RTSスレッショルド
初期値
2347
| RTS(送信要求)を送出するパケットサイズを0〜2347で設定します。（単位：バイト）
フラグメンテーション
初期値
2346
| パケットを断片化するときのサイズを256〜2346で設定します。（単位：バイト）
DTIM インターバル
初期値
1
| ビーコンに対してDITMを挿入する間隔を1〜255で設定します。
ポートセパレータを有効にする | 無線LAN端末同士の通信を制限するときは有効に設定します。
無線LANを有効にする | 無線LANの機能を使用するときは有効に設定します。 無効に設定すると電波自体を発信しません。 IEEE802.11a、IEEE802.11g/bそれぞれに対して、有効/無効が設定できます。
IEEE802.11a送信出力 | IEEE802.11a規格無線LANの送信出力を設定します。 [100%, 75%, 50%, 25%, 12%]で設定できます。
IEEE802.11a送信速度 | IEEE802.11a規格無線LANの送信出力を設定します。
最大 | 択した値を最大として送信速度を設定します。
固定 | 選択した値を固定して送信速度を設定します。
設定できる値：[54Mbps, 48Mbps, 36Mbps, 24Mbps, 18Mbps, 12Mbps, 9Mbps, 6Mbps]
IEEE802.11g/b送信出力 | IEEE802.11a規格無線LANの送信出力を設定します。 [100%, 75%, 50%, 25%, 12%]で設定できます。
IEEE802.11g/b送信速度 | IEEE802.11a規格無線LANの送信出力を設定します。
最大 | 択した値を最大として送信速度を設定します。
固定 | 選択した値を固定して送信速度を設定します。
設定できる値：[54Mbps, 48Mbps, 36Mbps, 24Mbps, 18Mbps, 12Mbps, 9Mbps, 6Mbps]
▼ボタン
項目 | 内容
設定 | 設定を保存し、反映します。
| ページトップへ戻る