| for WN-APG/Rシリーズ
用語解説 ｜ 困ったときには ｜ 本マニュアルでの呼び方／マークの説明
マニュアルトップ ご注意 設定準備をするインターネットに接続する無線LANの設定をする

設定準備をする |
| 有線LAN設定用パソコンとつなぐ
１ | アンテナを取り付けます。
２ | 本製品下面の凹と本製品添付の縦置きスタンドの突起を合わせます。
| ● | 必ず本製品は縦置きスタンドを使用し縦置きで設置してください。
３ | パソコンの電源を切ります。 モデムの電源は入れたままにしておいてください。
４ | モデムを本製品に接続します。 本製品背面の［インターネット］ポートにLANケーブルを接続します。
| ● | 必ずモデムは[インターネット]ポートに接続してください。
５ | 本製品とパソコンを接続します。 １．本製品の[LAN]ポートのいずれかに添付のLANケーブルをつなぎます。 ※パソコンと[インターネット]ポートを接続しないでください。 ２．パソコンの電源を切った状態で、LANストレートケーブルをパソコンのLANポートにつなぎます。
６ | 本製品⇒パソコンの順に電源を入れます。 １．ACケーブルをACアダプターとつなぎ、本製品の[DC-IN]と電源コンセントに接続します。 ２．パソコンの電源を入れます。
| ● | LANケーブルを接続してからACアダプターを接続してください。 ACアダプターを接続した後にLANケーブルを接続すると、本製品を正しく使用できない場合があります。
| ● | ACアダプターは必ず添付のものをご使用ください。
| ● | ACアダプターを抜いた後、再度挿す場合は5秒以上待ってください。
７ | しばらくして、本製品背面の［インターネット］ポートの[Link/ACT]ランプと、本製品背面のパソコンをつないだ[LAN]ポートの[Link/ACT]ランプが点灯することを確認してください。
| ランプが点灯していない！
LANケーブルやACアダプターの接続を再度ご確認ください。 【困った時には】をご覧ください。
| ● | 本製品をDHCPサーバーとしてご利用になる場合は、必ず本製品の電源を入れた後で、パソコンの電源を入れてください。
次にへお進みください。
有線LANから設定する場合は、 の作業は必要ありません。
ページトップへ戻る