| for WN-APG/Rシリーズ
用語解説 ｜ 困ったときには ｜ 本マニュアルでの呼び方／マークの説明
マニュアルトップ 設定画面のリファレンス

設定画面 |
設定画面メニューの各項目について説明します。左のメニューから見たい項目をクリックしてください。
デバイスステータス
| デバイス情報
| システムログ
| DHCPクライアントテーブル
| 無線クライアントテーブル
| ARPテーブル
| 無線統計情報
基本設定
| WAN側設定
| LAN側設定
| 無線LAN設定
| 日付と時刻の設定
高度な設定
| SNMP設定
| DHCPサーバー設定
| システムセキュリティ設定
| マルチDMZ設定
| 仮想サーバー設定
| 特殊アプリケーション設定
| IPフィルター設定
| MACアドレスフィルター設定
| ルーティング設定
| 無線詳細設定
| Radius設定
| ダイナミックDNS設定
| USBセキュリティ設定
システムツール
| 動作モード
| パスワード
| システム管理
| ファームウェアの更新
| 設定と保存の復元
| 設定の初期化
| 本体の再起動
LAN側設定
項目 | 内容
IPアドレスを手動設定する | LAN側 IPアドレス情報を手動で設定します。
IPアドレス
初期値
192.68.0.1
| 本製品のLAN側のIPアドレスを設定します。
サブネットマスク
初期値
255.255.255.0
| 本製品のLAN側のサブネットマスクを設定します。
デフォルトゲートウェイ※ | 本製品のLAN側のデフォルトゲートウェイを設定します。 （オプション設定）
DNS(ネーム)サーバープライマリ※ | 本製品のLAN側のプライマリDNSサーバーを設定します。 （オプション設定）
DNS(ネーム)サーバーセカンダリ※ | 本製品のLAN側のセカンダリDNSサーバーを設定します。 （オプション設定）
※[アクセスポイント専用モード]の場合のみ設定できます。
DHCPサーバーから自動的にIPアドレスを取得する | IPアドレス情報をLAN側にあるDHCPサーバーから自動取得します。
▼ボタン
項目 | 内容
設定 | 設定した内容を保存して反映します。
| ページトップへ戻る