| for WN-AG/CB3
用語解説 ｜ 困ったときには ｜ 本マニュアルでの呼び方／マークの説明
マニュアルトップ ご注意 1.インストールする2.アクセスポイントと通信する

１｜ インストールする |
| 手順
| 本製品のドライバを インストールする
| → |
| インストール状態を 確認する
| → |
| 設定ユーティリティを インストールする
| 本製品のドライバをインストールする
| ● | ここではまだ本製品をパソコンに挿入しないでください。
|  | 下記の作業は、本製品をパソコンに挿入していない状態で行います。本製品の挿入は下記の作業中に行います。
1 | Windowsを起動します。
２ | サポートソフトCD-ROMをCD-ROMドライブにセットします。
３ | メニューが表示されたら、[インストール]→[PCカード用ドライバ]をクリックします。 メニューが表示されない場合は、[マイコンピュータ]を開き、CD-ROM(本製品のサポートソフト)をダブルクリックします。 ▼
４ | [インストール]ボタンをクリックします。 ⇒インストールを開始します。しばらくお待ちください。
※ | ｘｘｘｘｘｘｘｘｘは、製品型番などになります。
▼
ご注意の内容が表示されますので、内容をご確認ください。 また、CD-ROMが自動で排出されます。
| ● | Windows Me/98 SEをお使いの場合、インストール中にWindows CD-ROMを要求されることがあります。この場合は、画面の指示にしたがって、Windows CD-ROMをセットしてください。 詳しくは、【困った時には】をご覧ください。
５ | 「PCカードスロットに製品を挿してください」と表示されたら、本製品をパソコンのPCカードスロットに奥までしっかりと挿入します。 ※PCカードスロットの位置はお使いのパソコンにより異なります。パソコンの取扱説明書をご覧ください。 ⇒ドライバのインストールを開始しますので、しばらくお待ちください。 ▼
| ● | ドライバのインストールが完了するまで、画面の背景が青くなったりしますが、パソコンには手を触れずにしばらくお待ちください。
６ | 「インストールが終了しました」と表示されたら、[OK]ボタンをクリックします。
７ | [クイックインストーラを終了する]にチェックがついていることを確認して、[OK]ボタンをクリックします。
※ | ご使用のパソコンにPCカードスロットが複数ある場合、 手順５ にて挿入したPCカードスロット以外のスロットには挿さないでください。 本製品をPCカードスロットで使用する場合は、再度インストール作業が必要です。
８ | Windows Me/98 SEをご使用の場合は、クイックインストーラを終了すると自動的にパソコンを再起動します。
以上でドライバのインストールは完了です。次に、インストール状態を確認します。
次にへお進みください。
ページトップへ戻る