| for WN-APG/Rシリーズ
用語解説 ｜ 困ったときには ｜ 本マニュアルでの呼び方／マークの説明
マニュアルトップ AirMacやAirMac Extremeから接続する AirMac、AirMac Extremeでの暗号化について

AirMac、AirMac Extremeでの暗号化について |
| 暗号キーの種類により方法が異なります。お使いの暗号キーの種類をお選びください。 ※[パスワード]とは、本製品で設定した暗号キー（WEPキーやPre Shared Key）のことです。
| WPA-PSKで暗号化を行っている場合
| 16進数で暗号化を行っている場合
| ASCII文字で暗号化を行っている場合
WPA-PSKで暗号化を行っている場合
| WPA-PSKで暗号化されたアクセスポイントに接続しようとすると、自動的にWPA-PSKが選択され次のようになります。 １．[パスワード]にアクセスポイントで設定したPre Shared Keyを入力します。 ２．[OK]ボタンをクリックします。
| ※アクセスポイントが表示されない場合に設定するときは次の画面で[WPAパーソナル]を選択します。
ページトップへ戻る
16進数で暗号化を行っている場合
| Mac OS X でパスワード項目を選択できる場合
| １．[40ビット16進]または[128ビット16進]を選択します。 ２．本製品で設定した暗号キーをそのまま入力してください。 ３．[OK]ボタンをクリックします。
| 上記以外の場合（パスワード項目を選択できない場合）
| 本製品で設定した暗号キーの頭に　$　(半角ドル記号)を付けて入力します。 例）$1234567890
ページトップへ戻る
ASCII文字で暗号化を行っている場合
| Mac OS X でパスワード項目を選択できる場合
| １．[40ビットASCII]または[128ビットASCII]を選択します。 ２．本製品で設定した暗号キーをそのまま入力してください。 ３．[OK]ボタンをクリックします。
| 上記以外の場合（パスワード項目を選択できない場合）
| 本製品で設定した暗号キーの前後を "　(半角ダブルクォート)で囲んで入力します。 例）"abcde"
ページトップへ戻る