| for WN-APG/Rシリーズ
用語解説 ｜ 困ったときには ｜ 本マニュアルでの呼び方／マークの説明
マニュアルトップ 設定画面のリファレンス

設定画面 |
設定画面メニューの各項目について説明します。左のメニューから見たい項目をクリックしてください。
デバイスステータス
| デバイス情報
| システムログ
| DHCPクライアントテーブル
| 無線クライアントテーブル
| ARPテーブル
| 無線統計情報
基本設定
| WAN側設定
| LAN側設定
| 無線LAN設定
| 日付と時刻の設定
高度な設定
| SNMP設定
| DHCPサーバー設定
| システムセキュリティ設定
| マルチDMZ設定
| 仮想サーバー設定
| 特殊アプリケーション設定
| IPフィルター設定
| MACアドレスフィルター設定
| ルーティング設定
| 無線詳細設定
| Radius設定
| ダイナミックDNS設定
| USBセキュリティ設定
システムツール
| 動作モード
| パスワード
| システム管理
| ファームウェアの更新
| 設定と保存の復元
| 設定の初期化
| 本体の再起動
無線LAN設定
項目 | 内容
ドメイン | 本製品の無線LAN規格のドメインを表示します。 本製品は日本専用仕様のため"Japan"固定です。
IEEE802.11aの設定 | IEEE802.11a無線LANの設定をします。
動作モード
初期値
11a
| IEEE802.11a規格無線LANの動作モードを設定します。
11a | 通常のIEEE802.11a規格無線LANとして動作します。
SuperA | SuperA(ファイル圧縮有り)を有効にしてIEEE802.11a規格無線LANとして動作します。
チャンネル
初期値
Auto
| 通信チャンネル（使用する電波の周波数帯域を分割して、それぞれの帯域に番号を割り当てたもの）の設定を行います。 本製品以外にアクセスポイントやアクセスポイント内蔵機器がない場合は、初期値のまま変更する必要はありません。 本製品の近くに他のアクセスポイントやアクセスポイント内蔵機器がある場合は、それぞれのネットワークで別の通信チャネルの値を設定してください。
Auto | 空いているチャンネルを検索して自動的にチャンネルを設定します。
34、38、42、46 | 選択したチャンネルを使用します。
【チャンネルの選び方】
IEEE802.11g/bの設定 | IEEE802.11g/b無線LANの設定をします。
動作モード
初期値
11g/b
| IEEE802.11g/b規格無線LANの動作モードを設定します。
11g/b | 通常のIEEE802.11g/b規格無線LANとして動作します。
11g only | IEEE802.11g規格専用の無線LANとして動作します。 IEEE802.11bは接続できなくなります。
SuperG | SuperG(ファイル圧縮有り)を有効にしてIEEE802.11g/b規格無線LANとして動作します。
チャンネル
初期値
Auto
| 通信チャンネル（使用する電波の周波数帯域を分割して、それぞれの帯域に番号を割り当てたもの）の設定を行います。 本製品以外にアクセスポイントやアクセスポイント内蔵機器がない場合は、初期値のまま変更する必要はありません。 本製品の近くに他のアクセスポイントやアクセスポイント内蔵機器がある場合は、それぞれのネットワークで別の通信チャネルの値を設定してください。（電波の干渉を防ぐため５チャンネルずつ間隔を空けることをおすすめします。）
Auto | 空いているチャンネルを検索して自動的にチャンネルを設定します。
1〜13 | 選択したチャンネルを使用します。
【チャンネルの選び方】
セキュリティ設定
初期値
プリセット（WEP128ビット）
プリセット（WEP128ビット） | 自動で下記のよう設定されます。 設定値には、本製品裏面のシールに記載されています。
SSID | Airport
暗号化設定 | WEP128bitで、WEPキーは製品により個別の値 【困ったときには】
カスタム |
SSID
初期値
Airport
| 半角英数字で32文字まで入力できます。（大文字、小文字の区別もあります。） 複数のアクセスポイントがあり、自動的にアクセスポイント接続を切り替えるローミング機能を使用する場合は、すべてのアクセスポイントのSSIDを統一します。 グループ毎にアクセスポイントを分ける場合などは、アクセスポイント毎に別のSSIDを設定してください。設定後、本製品と通信する無線LAN製品は、すべてその値を設定してください。
SSIDの通知
初期値
on
| SSIDの存在を他の無線LANアダプターに通知するかどうか設定します。 無効にすることで、無線LANアダプター側でSSIDが検出されなくなるため、ANY接続の拒否ができます。 ※SSID通知を無効にすると、本製品と通信する無線LANアダプター側の自動検索機能などが利用できなくなります。この場合、直接SSIDを指定する必要があります。無線LANアダプターの設定については、無線LANアダプターの取扱説明書をご覧ください。
暗号化設定
初期値
WEP128ビット
| 下記をご覧ください。 【カスタム設定で暗号化設定をする】
無し（SSID固定） | SSIDは「default」に固定、暗号化無しの設定です。セキュリティ上危険なので、接続テスト用など以外で使用しないでください。
▼ボタン
項目 | 内容
設定 | 設定した内容を保存して反映します。
| ページトップへ戻る