| for WN-AP G/Rシリーズ
用語解説 ｜ 困ったときには ｜ 本マニュアルでの呼び方／マークの説明
マニュアルトップ アクセスポイント間通信をする

アクセスポイント間通信をする |
WDS機能を使用するには、本製品の他に対応のアクセスポイントをご用意ください。
１ | 本製品の設定画面を開きます。 【設定画面を開く】
２ | [システムツール]→[動作モード]をクリックします。
３ | [WDS設定する無線LANモードの選択]で、通信相手の無線LANアクセスポイントの通信モードを選択します。
４ | [WDS設定に登録する情報]を設定します。
１．WDSリンク名 | 本製品と通信する無線LANアクセスポイントの名称を任意で入力します。
２．MACアドレス | 本製品と通信する無線LANアクセスポイントのMACアドレスを入力します。
３．[追加]ボタン | クリックすると、入力した情報が本製品に登録されます。 下のリストに登録されたことをご確認ください。
| ● | MACアドレスの調べ方 無線LANアクセスポイントに12桁の英数字が記載されています。弊社製品の場合は、先頭が「00-A0-B0」から始まる番号です。 WN-APG/A、WN-APG/R、WN-AG/Aそれぞれの本体裏面に添付されているシールの［11a］または［11g］のMACアドレスを登録してください。
５ | [動作モードの選択]で、[無線LANブロードバンドルータモード(WDS機能有効)]を選択し、[設定]ボタンをクリックします。
６ | 通信相手の無線LANアクセスポイントにも、本製品の情報を登録します。 方法は、通信相手の無線LANアクセスポイントの取扱説明書をご覧ください。
これで設定は完了です。
| ● | 通信相手の[通信方式]、[チャンネル]、[暗号化設定]を合わせてください。
|  | [SSID]は一致している必要はありません。
| ● | 図のようにループする構成になる場合は、「スパニングツリー」を有効にしてください。 スパニングツリーの設定については、［システムツール］→［システム管理］をご覧ください。
ページトップへ戻る