| for WN-APG/Rシリーズ
用語解説 ｜ 困ったときには ｜ 本マニュアルでの呼び方／マークの説明
マニュアルトップ 設定画面のリファレンス

設定画面 |
設定画面メニューの各項目について説明します。左のメニューから見たい項目をクリックしてください。
デバイスステータス
| デバイス情報
| システムログ
| DHCPクライアントテーブル
| 無線クライアントテーブル
| ARPテーブル
| 無線統計情報
基本設定
| WAN側設定
| LAN側設定
| 無線LAN設定
| 日付と時刻の設定
高度な設定
| SNMP設定
| DHCPサーバー設定
| システムセキュリティ設定
| マルチDMZ設定
| 仮想サーバー設定
| 特殊アプリケーション設定
| IPフィルター設定
| MACアドレスフィルター設定
| ルーティング設定
| 無線詳細設定
| Radius設定
| ダイナミックDNS設定
| USBセキュリティ設定
システムツール
| 動作モード
| パスワード
| システム管理
| ファームウェアの更新
| 設定と保存の復元
| 設定の初期化
| 本体の再起動
仮想サーバー設定
[高度な設定]→[システムセキュリティ設定]でセキュリティレベルが[カスタム]の場合のみ設定できます。
項目 | 内容
サービス名称 | 仮想サーバーに設定するサービス名称を選択します。
HTTP, FTP, TELNET, SMTP, POP3 | 該当するサービスを選択します。 指定されたサービスにしたがって[WAN側ポート番号]が設定されます。
カスタム | 上記以外のサービスの場合に選択します。 このとき下の[WAN側ポート番号]を自由に設定できます。
WAN側 ポート番号 | WAN側で割り当てるポート番号を設定します。
単一
初期値
80
| 単一のポート番号を設定します。 チェックを付け、割り当てるポート番号を入力します。
範囲
初期値
0〜0
| 範囲でポート番号を設定する チェックを付け、割り当てる開始と終了のポート番号を設定します。
LAN側 IPアドレス | LAN側で割り当てるIPアドレスを設定します。
LAN側 先頭ポート番号
初期値
80
| LAN側で割り当てる先頭のポート番号を設定します。
▼ボタン
項目 | 内容
追加 | 入力したルールを下のリストに追加します。
▼リスト
項目 | 内容
選択 | リストから項目を削除するときに、チェックします。
サービス名称 | 設定したサービス名称を表示します。
WAN側 ポート番号 | 設定したWAN側 ポート番号を表示します。
LAN側 IPアドレス | 設定したLAN側 IPアドレスを表示します。
LAN側 ポート番号 | 設定したLAN側 ポート番号を表示します。
▼リストのボタン
項目 | 内容
リストから削除 | リストで選択したルールを削除します。
| ページトップへ戻る