| for WN-APG/Rシリーズ
用語解説 ｜ 困ったときには ｜ 本マニュアルでの呼び方／マークの説明
マニュアルトップ

チャンネルの選び方
2.4GHz帯（IEEE802.11g/b）と5GHz帯（IEEE802.11a）とで選択できるチャンネルが異なります。
2.4GHz帯（IEEE802.11g/b）の無線で選択するチャンネル
2.4GHz帯の無線では1〜13 chまで選択できます。（一部製品では1〜14 chまで） 複数の無線ネットワークを使用する場合、隣り合ったチャンネルは、電波の帯域が重なるため通信にロスを生じます。 電波到達範囲内で複数の無線ネットワークが存在する場合は、下の表をご覧になり、帯域が重ならないように設定することをおすすめします。 また、14ch（2473〜2495MHz）は、IEEE802.11、IEEE802.11bで使用されている可能性がありますので、重ならないように設定することをおすすめします。 例）無線ネットワークが3つある場合は、それぞれ1,6,11チャンネルに設定
5GHz帯（IEEE802.11a）の無線で選択するチャンネル
5GHz帯の無線では、34ch、38ch、42ch、46chから選択できます。 複数の無線ネットワークを使用する場合、隣り合ったチャンネルでも、干渉することはありませんが、同一チャンネルに設定すると通信にロスを生じます。 電波到達範囲内で複数の無線ネットワークが存在する場合は、別のチャンネルに設定することをおすすめします。 本製品を5GHz帯で使用する場合、屋外で使用しないでください。 本製品を屋外で使用する場合は、あらかじめ5GHz帯の電波を無効にしてください。法令により5GHz無線機器を屋外で使用することは禁止されています。
ページトップへ戻る