| for WN-APG/Rシリーズ
用語解説 ｜ 困ったときには ｜ 本マニュアルでの呼び方／マークの説明
マニュアルトップ 設定画面のリファレンス

設定画面 |
設定画面メニューの各項目について説明します。左のメニューから見たい項目をクリックしてください。
デバイスステータス
| デバイス情報
| システムログ
| DHCPクライアントテーブル
| 無線クライアントテーブル
| ARPテーブル
| 無線統計情報
基本設定
| WAN側設定
| LAN側設定
| 無線LAN設定
| 日付と時刻の設定
高度な設定
| SNMP設定
| DHCPサーバー設定
| システムセキュリティ設定
| マルチDMZ設定
| 仮想サーバー設定
| 特殊アプリケーション設定
| IPフィルター設定
| MACアドレスフィルター設定
| ルーティング設定
| 無線詳細設定
| Radius設定
| ダイナミックDNS設定
| USBセキュリティ設定
システムツール
| 動作モード
| パスワード
| システム管理
| ファームウェアの更新
| 設定と保存の復元
| 設定の初期化
| 本体の再起動
ルーティング設定
▼ダイナミックルーティング
項目 | 内容
ダイナミックルーティングの機能 | ダイナミックルーティング機能の動作を選択します。
使用しない | ダイナミックルーティングを行いません。
RIP | ダイナミックルーティングにRIPを使用します。 RIPを設定したときの動作を選択します。
RIP1:送受信 | RIP1の送受信を行います。
RIP1:受信のみ | RIP1の受信のみを行います。
RIP2:送受信 | RIP2の送受信を行います。
RIP2:受信のみ | RIP2の受信のみを行います。
▼ダイナミックルーティングのボタン
項目 | 内容
設定 | 設定を保存し、反映します。
▼スタティックルーティング
項目 | 内容
宛先IPアドレス | ルートの宛先ネットワークのIPアドレスを設定します。
サブネットマスク | ルートのサブネットマスクを設定します。
ゲートウェイの選択 | ゲートウェイの設定方法を選択します。
ゲートウェイIPアドレス | ゲートウェイのIPアドレスで設定します。
インターフェイス | インターフェイスで設定します。
lan | LAN側にゲートウェイが存在します。
wan | WAN側にゲートウェイが存在します。
メトリック
初期値
1
| ルートまでのメトリックを設定します。(1〜99)
▼スタティックルーティングのボタン
項目 | 内容
追加 | 入力したルールを下のリストに追加します。
▼ルーティングテーブル
項目 | 内容
選択 | リストから項目を削除するときに、チェックします。
宛先IPアドレス | 設定した登録名を表示します。
サブネットマスク | 設定したサブネットマスクを表示します。
ゲートウェイIPアドレス | 設定したゲートウェイIPアドレスを表示します。
インターフェイス | 設定したインターフェイスを表示します。
フラグ | 設定したフラグを表示します。
メトリック | 設定したメトリックを表示します。
▼リストのボタン
項目 | 内容
リストから削除 | リストで選択したルールを削除します。
| ● | 本製品でルーティングの設定を行う一例です。 図(枠内の値はIPアドレス)のような環境で「ネットワークＡ」と「ネットワークＢ」で通信する場合の設定例です。（例えば、ネットワークの負荷軽減のため必要な情報のみを流すことができるように、Aという部署とBという部署でネットワークを分けたいときに利用します。以下の設定では、ローカルルーターも設定することで、Bからもインターネットに接続することができます。） 本製品の[スタティックルート]設定でローカルルーターが宛先となるように設定し、ローカルルーター側では本製品が宛先となるように設定します。 ※ローカルルーター側の設定については、ローカルルーターの取扱説明書をご覧ください。
| ページトップへ戻る