| for WN-APG/Rシリーズ
用語解説 ｜ 困ったときには ｜ 本マニュアルでの呼び方／マークの説明
マニュアルトップ ご注意設定準備をするインターネットに接続する無線LANの設定を変更する

インターネットに接続する |
| Bタイプ：【IPアドレス自動取得接続】
１ | 設定画面で[基本設定]→[WAN側設定]をクリックします。 トップページの場合は、[インターネットへの接続設定を行う]ボタンをクリックします。 【設定画面を開く】
２ | [WAN側設定]で、メインで接続するプロバイダーから案内されている資料をもとに、上から順に設定をしてください。 特に指定がない個所は空欄（または初期値）のまま変更する必要はありません。
１．接続方法 | [IPアドレス自動取得接続]を選択します。
ホスト名
初期値
WN-APG_R
| 通常は設定の必要はありません。 本製品WAN側のホスト名を設定します。 プロバイダーから指定がない場合は、入力の必要はありません。 （オプション設定）
MTUサイズ
初期値
1500
| 通常は設定の必要はありません。 本製品WAN側で使用するMTUサイズを700〜1500で設定します。（単位：バイト）
DNS(ネーム)サーバープライマリ DNS(ネーム)サーバーセカンダリ | 通常は設定の必要はありません。 本製品WAN側のDNSサーバーを設定します。 プロバイダーから指定がない場合は、入力の必要はありません。 （オプション設定）
MACアドレスの変更 | 通常は設定の必要はありません。 本製品WAN側で使用するMACアドレスを変更する場合に設定します。 [MACアドレスの変更]にチェックを付け、変更するMACアドレスを入力します。
３ | 設定したら、画面下の［設定］ボタンをクリックします。
４ | 設定画面の右上の[ログアウト]をクリックして設定画面のトップページを開き、画面下の［接続状態］にIPアドレスが表示されていることを確認してください。
| [接続状態]にIPアドレスが表示されている場合
| [接続状態]に[未取得]と表示されている場合
接続が完了し、インターネットに接続できる状態です。 | プロバイダーとの接続が切れている、もしくは正常に接続できていない状態です。設定が正しくできていない可能性があります。 再度、本製品やモデムの接続をご確認ください。
| 通信できていない！
【困った時には】をご覧ください。
これで、本製品を使ってインターネットに接続できます。
無線LAN設定（SSIDや暗号化）を変更する場合は次へお進みください。
【無線LANの設定を変更する】
ページトップへ戻る