| for WN-AG/CB3
用語解説 ｜ 困ったときには ｜ 本マニュアルでの呼び方／マークの説明
マニュアルトップ 困ったときには トップ

困ったときには |
［マイネットワーク］（ネットワークコンピュータ）に、他のコンピュータ名が表示されない
原因 | 本製品を正しく取り付けていない。
対処 | タスクトレイ（画面右下）にPCカードアイコン（またはハードウェアの取り外しアイコン）がなければ、本製品をそのまま取り外して、もう一度取り付けてください。 PCカードアイコン（またはハードウェアの取り外しアイコン）があれば、本製品を取り外し、再度取り付けてください。⇒【無線LANアダプターを取り外す】
原因 | 無線状態が悪く、電波が届かない。
対処 | 無線間の距離を短くしたり、障害物を取り除いたり、アクセスポイントの通信チャンネルを変更してから、再度試してみてください。
原因 | セキュリティ関連のソフトウェアをインストールしている。
対処 | セキュリティ関連のソフトウェアの機能を一部解除すると動作する場合があります。 詳しくは、セキュリティ関連のソフトウェアメーカーにお問い合わせください。
原因 | 通信先のパソコンと同じワークグループ名が指定されていない。
対処 | ネットワーク上のすべてのパソコンに対し、同じワークグループ名を指定してください。⇒【IPアドレスを確認する】
原因 | Windows Me/98 SEで、ネットワーク機能が正常に動作していない。
対処 | 【ネットワーク機能を確認する】を参照してください。
原因 | 《アクセスポイントを使用している場合》（インフラストラクチャモードの場合）
アクセスポイントと同じSSIDを設定していない。
対処 | アクセスポイントと通信する場合は、アクセスポイントと同じSSIDにする必要があります。 SSIDを同じ値にしてください。
原因 | 《アクセスポイントを使用している場合》（インフラストラクチャモードの場合）
IPアドレスの設定が間違っている。
対処 | 正しい設定にしてください。⇒【IPアドレスを確認する】
原因 | 《アクセスポイントを使用していない場合》（アドホックモードの場合）
通信先と同じSSIDを設定していない。
対処 | 通信先と同じSSIDに設定してください。
原因 | 《アクセスポイントを使用していない場合》（アドホックモードの場合）
通信先のパソコンの通信チャンネルの値を同一にしていない。
対処 | アクセスポイントが無い場合は、通信先と同じ通信チャンネルにする必要があります。 通信チャンネルを同じ値にしてください。 ⇒【無線LANアダプター同士で通信する（アドホック）】
←「困ったときには」のトップに戻る
ページトップへ戻る