| for WN-AG/CB3
用語解説 ｜ 困ったときには ｜ 本マニュアルでの呼び方／マークの説明
マニュアルトップ ご注意1.インストールする2.アクセスポイントと通信する.暗号化する（WEP）

3｜ 暗号化する（WEP） |
| 手順
| アクセスポイント側で 設定/確認する
| → |
| 本製品で 暗号化設定をする
| 本製品で暗号化設定をする
| アクセスポイントの設定内容を確認したら、本製品の暗号化設定をします。
１ | クイックコネクトNEOを起動します。 ［スタート］→［すべてのプログラム］（[プログラム]）→［I-O DATA 無線LAN］→［クイックコネクトNEO］を順にクリックします。
※ | [I-O DATA 無線LAN]が表示されない場合は、【困ったときには】をご覧ください。
２ | ［>>］ボタンをクリックし、[新規]ボタンをクリックします。 ⇒[無線LAN設定ウィザード]が開きます。
３ | 暗号化を設定する接続を選択し、[編集]ボタンをクリックします。 ⇒[プロファイル編集]が開きます。
４ | 暗号化設定をします。
１．暗号化方法 |
WEP（64bit） | …64bitのWEP暗号化を行います。
WEP（128bit） | …128bitのWEP暗号化を行います。
WEP（152bit） | …152bitのWEP暗号化を行います。
WEP暗号化の設定レベル（64bit、128bit、152bit）が高いほど強固な暗号化になりますが、通信速度の低下を招く場合があります。
２．暗号キー |
入力するキー | 画面上で指定された文字数の暗号キーを入力します。 キー先頭のラジオボタンで、使用する暗号キーの番号（1〜4）を選択します。通信相手とデフォルトキーを合わせてください。（通常は１） （他社製品との暗号化については、こちらを参照）
入力方式 | 入力方法を設定します。（ASCIIコード、16進コード）
| 16進コードの場合は、0〜9またはA〜Fの文字列
| ASCIIコードの場合は、半角英数字
| ASCIIコード | 16進コード
64bit | 5文字 | 10文字
128bit | 13文字 | 26文字
152bit | 16文字 | 32文字
３．[保存]ボタン | 設定を保存します。
| ● | WEP（152bit）について
|  | 152bit暗号化はIEEE802.11規格で定義されている機能ではなく、他社製アクセスポイントとの接続を保証するものではありませんので、ご了承ください。 152bitで設定する場合には、通信相手のアクセスポイントも152bitの暗号化に対応している必要があります。 弊社製アクセスポイントでは、WN-APG/A、WN-AG/A、WN-G54/Aが152bitの暗号化に対応しています。
| ● | 暗号化を行う場合、暗号化で通信するすべてのパソコンで設定する必要があります。
| ● | アクセスポイントと通信する場合は、アクセスポイントの暗号キーに合わせてください。
| ● | 設定後、画面を開いたときには、暗号キーは[＊]や[●]で表示されます。
| ● | 本製品のWEPキーは、WN-B11/PCMなどで使用していたパスフレーズとは互換性がありません。16進コードまたはASCIIコードのみ互換性があります。パスフレーズをご使用の場合は、[クイックコネクトNEOのヘルプ]をご覧ください。
以上で、暗号化設定は完了です。
これで、本製品を無線LAN接続する準備が整いました。
←通信を暗号化する目的 ｜ ←暗号化する（WPA）
ページトップへ戻る
他社製品との暗号化について 本製品を含むWNシリーズでは、暗号キーとして16進コードやASCIIコードでの暗号キー入力方式を採用していますが、他社製品には、文字列から16進コードへ変換する際、本製品と変換方式の異なる製品があります。 これらの製品と暗号化を行う場合は、最初に英数字・記号の暗号キーに使用する文字列を決め、16進コードを入力できない他社製品はこの文字列を入力します。 WNシリーズや16進コードを入力可能な他社製品にはこの５文字の文字列を下記対応表に基づき、16進コードに変換したうえで入力することで通信可能となります。 各文字と16進コードの対応については、下記の変換表をご覧ください。 <例>　文字で "WNG54" と設定している場合、16進コードでは [57 4e 47 35 34] となります。
| 変換表
文 字 | 16 進
! | 21
" | 22
# | 23
$ | 24
% | 25
& | 26
' | 27
( | 28
) | 29
* | 2a
+ | 2b
, | 2c
- | 2d
. | 2e
/ | 2f
文 字 | 16 進
0 | 30
1 | 31
2 | 32
3 | 33
4 | 34
5 | 35
6 | 36
7 | 37
8 | 38
9 | 39
: | 3a
; | 3b
< | 3c
= | 3d
> | 3e
文 字 | 16 進
? | 3f
@ | 40
A | 41
B | 42
C | 43
D | 44
E | 45
F | 46
G | 47
H | 48
I | 49
J | 4a
K | 4b
L | 4c
M | 4d
文 字 | 16 進
N | 4e
O | 4f
P | 50
Q | 51
R | 52
S | 53
T | 54
U | 55
V | 56
W | 57
X | 58
Y | 59
Z | 5a
[ | 5b
\ | 5c
文 字 | 16 進
] | 5d
^ | 5e
_ | 5f
` | 60
a | 61
b | 62
c | 63
d | 64
e | 65
f | 66
g | 67
h | 68
i | 69
j | 6a
k | 6b
文 字 | 16 進
l | 6c
m | 6d
n | 6e
o | 6f
p | 70
q | 71
r | 72
s | 73
t | 74
u | 75
v | 76
w | 77
x | 78
y | 79
z | 7a
文 字 | 16 進
{ | 7b
| | 7c
} | 7d
~ | 7e
←通信を暗号化する目的 ｜ ←暗号化する（WPA）
ページトップへ戻る