| for WN-APG/Rシリーズ
用語解説 ｜ 困ったときには ｜ 本マニュアルでの呼び方／マークの説明
マニュアルトップ AirMac、AirMac Extremeから接続する

AirMac、AirMac Extremeから接続する |
AirMacやAirMac Extremeで本製品と通信する方法を説明します。
| ご使用のOSにより方法が異なります。お使いのOSをお選びください。
| Mac OS Xでの設定例
| Mac OS (Classic)での設定例
Mac OS Xでの設定例
１ | メニューバーのAirMacアイコンをクリックし、[AirMacを入にする]を選択します。
２ | AirMacのメニューから本製品に設定したSSIDを選択します。SSIDは自動で検出されます。 ※SSIDが表示されない場合は、こちらをご覧ください。 以下はI-ODATAというSSIDを自動的に検出した例です。
３ | 暗号化済みの本製品に接続する場合、暗号キーが要求されます。 AirMac、AirMac Extremeでは暗号キーの入力方法が特殊です。 入力方法については、【AirMac、AirMac Extremeでの暗号化について】をご覧ください。
４ | メニューバー上のAirMacアイコンが になっていることを確認します。
これで本製品に接続できます。
ページトップへ戻る
Mac OS XでSSIDが表示されない場合
本製品でSSID通知機能を無効に設定している場合は、SSIDが表示されません。 その場合下記の手順にしたがってください。
１ | AirMacのメニューから[その他...]を選択します。
２ | SSIDと暗号キーを入力し、[OK]ボタンをクリックします。 １．[非公開ネットワークの名前]にSSIDを入力します。 ２．暗号化済みの場合、[パスワード]に暗号キー(WEP)を入力します。 AirMac、AirMac Extremeでは暗号キーの入力方法が特殊です。 入力方法については、【AirMac、AirMac Extremeでの暗号化について】をご覧ください。 ３．[OK]ボタンをクリックします。
３ | メニューバー上のAirMacアイコンが になっていることを確認します。
これで本製品に接続できます。
ページトップへ戻る
Mac OS （classic）での設定例
１ | ［アップルメニュー］→［AirMac］をクリックします。
２ | ［AirMacネットワーク］内の［ネットワークの選択］で本製品に設定したSSIDを選択します。 SSIDは自動で検出されます。 ※SSIDが表示されない場合は、こちらをご覧ください。 以下はI-ODATAというSSIDを自動的に検出した例です。
３ | 暗号化済みの本製品に接続する場合、暗号キーが要求されます。 AirMac、AirMac Extremeでは暗号キーの入力方法が特殊です。 入力方法については、【AirMac、AirMac Extremeでの暗号化について】をご覧ください。
４ | ［状況］内に本製品に設定したSSIDと信号レベルの表示があることを確認します。
これで本製品に接続できます。
ページトップへ戻る
Mac OS （classic）でSSIDが表示されない場合
本製品でSSID通知機能を無効に設定している場合は、SSIDが表示されません。 その場合下記の手順にしたがってください。
１ | [非公開ネットワークの選択を許可する]にチェックを入れ、[その他]を選択します。
２ | SSIDと暗号キーを入力し、[OK]ボタンをクリックします。 １．[名前]にSSIDを入力します。 ２．暗号化済みの場合、[パスワード]に暗号キー(WEP)を入力します。 AirMacでは暗号キーの入力方法が特殊です。 入力方法については、【AirMac、AirMac Extremeでの暗号化について】をご覧ください。 ３．[OK]ボタンをクリックします。
３ | ［状況］内に本製品に設定したSSIDと信号レベルの表示があることを確認します。
これで本製品に接続できます。
ページトップへ戻る