| for WN-APG/Rシリーズ
用語解説 ｜ 困ったときには ｜ 本マニュアルでの呼び方／マークの説明
マニュアルトップ 設定画面のリファレンス

設定画面 |
設定画面メニューの各項目について説明します。左のメニューから見たい項目をクリックしてください。
デバイスステータス
| デバイス情報
| システムログ
| DHCPクライアントテーブル
| 無線クライアントテーブル
| ARPテーブル
| 無線統計情報
基本設定
| WAN側設定
| LAN側設定
| 無線LAN設定
| 日付と時刻の設定
高度な設定
| SNMP設定
| DHCPサーバー設定
| システムセキュリティ設定
| マルチDMZ設定
| 仮想サーバー設定
| 特殊アプリケーション設定
| IPフィルター設定
| MACアドレスフィルター設定
| ルーティング設定
| 無線詳細設定
| Radius設定
| ダイナミックDNS設定
| USBセキュリティ設定
システムツール
| 動作モード
| パスワード
| システム管理
| ファームウェアの更新
| 設定と保存の復元
| 設定の初期化
| 本体の再起動
マルチDMZ設定
[高度な設定]→[システムセキュリティ設定]でセキュリティレベルが[カスタム]の場合のみ設定できます。
項目 | 内容
DMZのタイプ |
シングルDMZ | シングルDMZは、WAN側に割り当てられたIPアドレス宛に到達したパケットを、DMZで指定したLAN側のIPアドレスの端末に対して送信する機能です。すでに、LAN側の他の端末より要求しているパケットはDMZで指定したLAN側のIPアドレスには送信しません。
LAN側 DMZ IPアドレス | LAN側に割り当てるDMZ IPアドレスを設定します。
マルチDMZ | マルチDMZとは、WAN側の設定が「IPアドレス固定設定接続」でかつ、サービスプロバイダーよりWAN側に対して複数のIPアドレスを割り当てられているときに、その割り当てられたそれぞれのIPアドレスに対してDMZの設定ができます。
登録名 | マルチDMZの場合、登録を行うDMZの名称を入力します。(1〜30文字)
WAN側 IPアドレス | マルチDMZの場合、WAN側に割り当てるIPアドレスを設定します。
LAN側 DMZ IPアドレス | LAN側に割り当てるDMZ IPアドレスを設定します。
▼ボタン
項目 | 内容
追加 | 入力したルールをリストに追加します。
▼リスト
項目 | 内容
選択 | リストから項目を削除するときに、チェックします。
登録名 | 設定した登録名を表示します。
WAN側 IP | 設定したWAN側IPアドレスを表示します。
LAN側 DMZ IP | 設定したLAN側 DMZ IPアドレスを表示します。
▼リストのボタン
項目 | 内容
リストから削除 | リストで選択したルールを削除します。
| ページトップへ戻る