| for WN-AG/CB3
用語解説 ｜ 困ったときには ｜ 本マニュアルでの呼び方／マークの説明
マニュアルトップ IPアドレスについて

ここでは、本製品を使用する上で必要となるTCP/IPプロトコルのIPアドレスの基礎知識について説明します。ご覧になる項目をクリックしてください。
| 同じネットワーク上では別々のIPアドレスが必要
| インターネットのIPアドレスとLANのIPアドレス
| LAN内で使用するIPアドレスのクラス
| DHCP機能について
| 手動でのIPアドレスサブネットマスク設定例
同じネットワーク上では別々のIPアドレスが必要
TCP/IPで通信をする場合、ネットワーク上で使用する本製品や各パソコンには、“192.168.0.10”のようにピリオドで４つに区切られた数字を設定する必要があります。 これをIPアドレスと言い、ネットワーク上で同じにならないように設定する必要があります。 IPアドレス例（異なるIPアドレスの設定が必要）
ページトップへ戻る
インターネットのIPアドレスとLANのIPアドレス
IPアドレスには、「グローバルIPアドレス」と「ローカルIPアドレス」（プライベートIPアドレス）があります。 「グローバルIPアドレス」は、インターネットで使用するIPアドレスです。 「ローカルIPアドレス」は、LAN内で使用するIPアドレスです。
グローバル IPアドレス | ネットワーク上で別々のIPアドレスが必要であるように、インターネットを利用する世界中のすべてのパソコンがそれぞれ別々のIPアドレスを使用する必要があります。このIPアドレスがグローバルIPアドレスです。通常、プロバイダーより割り当てられます。
ローカル IPアドレス | インターネットに接続されていない環境（家庭内のみ、会社内のみなど）では、ネットワーク内で別々の自由なIPアドレスを使用することができます。 このIPアドレスがローカルIPアドレスです。
ページトップへ戻る
LAN内で使用するIPアドレスのクラス
IPアドレスは、ネットワークを構成するパソコンの台数に応じて、３つのクラスに分かれます。 大規模なネットワークならクラスＡ、中規模ならクラスＢ、小規模の場合はクラスＣとなります。 同一のネットワーク内では、同一クラスのIPアドレスである必要があります。 実際には、IPアドレスは、ピリオドで区切られた４つの数字の羅列で構成されていて、４つのうち最初の数字で、クラスが分けられます。 IPアドレスの例 　192.168.0.1 ※「127、224〜255」は通常のIPアドレスとしては使われていません。
IPアドレスの 最初の文字 | クラス | 用途（ネットワークを構成するパソコンの台数）
1〜126 | クラスA | 大規模ネットワーク用（最大約1600万台）
128〜191 | クラスB | 中規模ネットワーク用（最大約65000台）
192〜223 | クラスC | 小規模ネットワーク用（最大254台）
例えば、数台〜数十台で構成されるネットワークでは、クラスＣのIPアドレスを使用します。 通常、ネットワークを構成する場合は、以下の特別なローカルIPアドレスを使用します。
クラスA ： | 10.0.0.0 | 〜 | 10.255.255.255
クラスB ： | 172.16.0.0 | 〜 | 172.31.255.255
クラスC ： | 192.168.0.0 | 〜 | 192.168.255.255
ページトップへ戻る
DHCP機能について
DHCP（Dynamic Host Configuration Protocol）とは、IPアドレスの自動割り当て機能のことです。 DHCPは、DHCPサーバとDHCPクライアントで構成され、DHCPサーバがDHCPクライアントに使用可能なIPアドレスを割り当てます。 例えば、ネットワーク内にDHCPサーバがあり、複数台のすべてのパソコンをDHCPクライアントに設定した場合、各パソコンは、パソコン起動時に使用可能なIPアドレスを入手し、終了時に開放します。
|  | DHCPの特徴
|  | ● | 個々のパソコンにIPアドレスをセットする手間が省けます。
|  | ● | 設定できるIPアドレスが変更された場合、DHCPサーバのみの変更で済みます。そのため、クライアント側でIPアドレスを考慮する必要がなくなります。
|  | ● | DHCPクライアント側では、DNSやゲートウェイ（ルータ）のIPアドレスも自動で設定されます。
|  | ● | DHCPクライアント側のIPアドレスは、起動時毎に毎回異なる場合があります。
ページトップへ戻る
手動でのIPアドレスサブネットマスク設定例
パソコンやIPアドレスを使用するネットワーク機器（本製品、ルータ、アクセスポイントなど）には、通常以下のような［IPアドレス］と［サブネットマスク］が使用されます。
IPアドレス | 192.168.0.xxx “xxx”には1〜254までの数字で他のネットワーク機器［パソコンを含む］と重ならない数字を入力します。
サブネットマスク | 255.255.255.0 IPアドレスとは異なり、すべてのパソコンやネットワーク機器で［255.255.255.0］とします。
上段：IPアドレス （下段：サブネットマスク ）
| ● | 設定する［IPアドレス］について
|  |  | 上記例ではパソコンに［192.168.0.1］から順に設定していますが、他のすべてのパソコンやネットワーク機器と重ならない値ならば、192.168.0.1から設定しなくても問題ありません。また、連続している必要もありません。
ページトップへ戻る