| for WN-AG/CB3
用語解説 ｜ 困ったときには ｜ 本マニュアルでの呼び方／マークの説明
マニュアルトップ 困ったときには トップ

困ったときには |
無線LAN接続できない
原因 | 相手側無線LAN機器の設定と本製品の設定が合っていない。
対処 | 相手側無線LAN機器と下記が一致していることをご確認ください。 SSID モード(InfrastructureかAd hoc) 暗号キー
原因 | 有線LAN接続が影響している。
対処 | お使いのパソコンで有線LAN接続を併用している場合は、有線LAN接続を無効にしてみてください。 LANケーブルがパソコンに接続されている場合は、取り外してください。 方法は、パソコンやLANアダプタの取扱説明書をご覧ください。 また、Windows XPで「ネットワークブリッジ」が作成されている場合は、「ネットワークブリッジ」アイコンを削除してください。
原因 | 本製品のドライバが正しくインストールされていない。
対処 | 下記の手順にしたがってください。 本製品を削除してください。（【無線LANアダプタを削除する】参照） 再度、はじめからインストールしてください。
原因 | アクセスポイントで接続制限している
対処 | アクセスポイント側でMACアドレス接続制限などをしている場合は、アクセスポイントに本製品のMACアドレスを登録してください。（詳しくはアクセスポイントの取扱説明書をご覧ください。） 本製品のMACアドレスは、製品に印字してある「00-A0-B0」で始まる12桁の英数字です。（MACアドレスの確認方法は、パソコンやLANアダプターの取扱説明書をご覧ください。）
←「困ったときには」のトップに戻る
ページトップへ戻る