| for WN-AG/CB3
用語解説 ｜ 困ったときには ｜ 本マニュアルでの呼び方／マークの説明
マニュアルトップ ご注意1.インストールする2.アクセスポイントと通信する.暗号化する（WEP、WPA-PSK）

暗号化する（WEP、WPA-PSK） |
| 通信を暗号化する目的
| 通信時に暗号化していない場合、電波の届く範囲であれば、通信内容を傍受される危険があります。 本製品では、無線LANの暗号化の標準である WPA(Wi-Fi Protected Access)のWPA-PSKモード(TKIP、AES-CCM)、WPA-EAP モード(TKIP、AES-CCM/EAP-TLS) および WEP（Wired Equivalent Privacy） での暗号化を行うことによって、通信の傍受の危険を回避することができます。
| どちらかをお選びください
WEPで暗号化する場合 | WPAで暗号化する場合
| ● | すでにアクセスポイントの設定を完了している場合は、アクセスポイントに設定した暗号化設定と同じ暗号化の種類を選んでください。
ページトップへ戻る