| for WN-AG/CB3
用語解説 ｜ 困ったときには ｜ 本マニュアルでの呼び方／マークの説明
マニュアルトップ ご注意 1.インストールする 2.アクセスポイントと通信する

2｜ アクセスポイントと通信する |
| 手順
| アクセスポイントを 設置する
| → |
| アクセスポイントと 通信する
| アクセスポイントと通信する
| 使用環境を確認してください アクセスポイントが、SSIDを通知する/しないによって設定方法が異なります。 下記の当てはまる環境をクリックしてください。 ※弊社製アクセスポイント（アクセスポイント付きブロードバンドルータ）は出荷時設定で「SSIDを通知する」設定になっています。
| アクセスポイントがSSIDを通知する場合 お使いのアクセスポイントがSSIDを通知する設定になっている場合の設定です。
| アクセスポイントがSSIDを通知しない場合 お使いのアクセスポイントがSSIDを通知しない設定になっている場合の設定です。
SSIDを通知するアクセスポイントの場合
1 | アクセスポイントの電源が入っていることを確認します。
２ | 本製品を装着したパソコンの電源を入れます。 本製品のランプが点灯/点滅していることをご確認ください。
※ | ランプが消灯している場合は、【困ったときには】をご覧ください。
３ | クイックコネクトNEOを起動します。 ［スタート］→［すべてのプログラム］（[プログラム]）→［I-O DATA 無線LAN］→［クイックコネクトNEO］を順にクリックします。
※ | [I-O DATA 無線LAN]が表示されない場合は、【困ったときには】をご覧ください。
４ | ［>>］ボタンをクリックし、[新規]ボタンをクリックします。 ⇒[無線LAN設定ウィザード]が開きます。
※ | [新規]ボタンがクリックできない場合は、【困ったときには】をご覧ください。
▼
５ | [接続するアクセスポイントを自動検索して設定する]を選択し、[次へ]ボタンをクリックします。
６ | 設定済みの無線アクセスポイントが検索されますので、選択し[次へ]ボタンをクリックします。
※ | 接続先が見つからない場合は、【困った時には】をご覧ください。
７ | 暗号化設定をします。
| ● | WPAとは
|  | WPAとは、「Wi-Fi Protected Access」の略で脆弱性が指摘されるWEPに代わる新しいセキュリティー規格です。TKIP/AESという暗号化方式を利用しています。TKIPとは、（Temporal Key Integrity Protocol）という暗号化方式で、一定時間ごとに鍵を更新し、1つの暗号鍵を長い期間、共有して使うWEPと比べてより安全な通信が可能となりました。
| ● | [WPA-EAP]、[802.1x]について
|  | これらは、Radius認証サーバーを使用した高度な認証方式で、企業など特に高度なセキュリティーが必要な場合に使用します。この機能の運用には別途Radius認証サーバーと電子証明書発行サーバーの構築が必要になります。また、Windows XP SP1以降のパソコンのみ設定できます。これらの仕組みを理解した上での運用が必要になりますので、通常は[WEP]や、[WPA-PSK]を使用してのセキュリティー強化を行ってください。
●暗号の種類を次の中から選択してください。
WPA-PSKで暗号化する場合
WEPで暗号化する場合
WPA-PSK、WPA-EAPモードをWindows XP Wireless Zero Configurationを使用して設定する場合は、[キャンセル]ボタンをクリックして、【暗号化する】をご覧ください。
WPA-PSKで暗号化する場合
上から順に設定を行います。設定ができたら、８へお進みください。
１．暗号化方法 |
WPA-PSK(TKIP） | TKIPを使用して暗号化します。
WPA-PSK(AES) | TKIPより高度なAESを使用して暗号化します。
２．暗号キー |
ASCII（8〜63文字） | アクセスポイントと同じPre Shared Keyを入力します。 （半角英数字で8〜63文字で入力します。）
16進数（64文字） | アクセスポイントと同じPre Shared Keyを入力します。 （0〜9、A〜Fで64文字入力します。）
３．[次へ]ボタン | 次へ進みます。
WEPで暗号化する場合
上から順に設定を行います。設定ができたら、８へお進みください。
１．暗号化方法 |
WEP(64bit) | 暗号キーを64bitで設定します。
WEP(128bit) | 暗号キーを128bitで設定します。
WEP(152bit) | 暗号キーを152bitで設定します。
２．暗号キー | アクセスポイントと同じ暗号キーを入力します。
デフォルトキー | WEPで送信するキーを選択します。通常はWEPキー１を使用します。選択したキーを使用して送信データを暗号化します。
入力方法 |
ASCII |
64bit | 半角英数字で5文字入力します。
128bit | 半角英数字で13文字入力します。
152bit | 半角英数字で16文字入力します。
16進コード |
64bit | 0〜9、A〜Fで10文字入力します。
128bit | 0〜9、A〜Fで26文字入力します。
152bit | 0〜9、A〜Fで32文字入力します。
３．[次へ]ボタン | 次へ進みます。
※ServicePack１にアップグレードしていないWindows XPでは、[キーの長さ]と[キーのインデックス]が、弊社Web設定の表記と異なります。それぞれ以下のように読み替えてください。 40ビット=64ビット、104ビット＝128ビット キー0=キー1、キー1=キー2、キー2=キー3、キー3=キー4
| ● | WEP（152ビット）について
|  | 152ビット暗号化はIEEE802.11規格で定義されている機能ではなく、他社製無線LANアダプターとの接続を保証するものではありませんので、ご了承ください。 152ビットで設定する場合は、通信相手も152ビットの暗号化に対応している必要があります。
| ● | ご使用の無線LAN製品によっては、［128ビット］に対応していない製品（弊社製WN-B11/USB、WN-B11/PRSなど）があります。これらの製品を使用する場合は、[64ビット]で設定してください。
８ | 設定内容を確認し、[作成時に設定を有効にする]にチェックを付けて、[作成]ボタンをクリックします。
| ● | ここで設定した、セキュリティ情報をUSBメモリーにコピーする場合は次の手順にしたがってください。
|  | １．パソコンにUSBメモリーを挿します。 ２．[WCN UFD を作成する]にチェックを付けて、USBメモリーのドライブ名を選択します。 ３．[作成]ボタンをクリックすると、USBメモリーにセキュリティ情報がコピーされます。
これで設定は完了です。アクセスポイントと通信できます。
ページトップへ戻る
SSIDを通知しないアクセスポイントの場合
1 | アクセスポイントの電源が入っていることを確認します。
２ | 本製品を装着したパソコンの電源を入れます。 本製品のランプが点灯/点滅していることをご確認ください。
※ | ランプが消灯している場合は、【困ったときには】をご覧ください。
３ | クイックコネクトNEOを起動します。 ［スタート］→［すべてのプログラム］（[プログラム]）→［I-O DATA 無線LAN］→［クイックコネクトNEO］を順にクリックします。
※ | [I-O DATA 無線LAN]が表示されない場合は、【困ったときには】をご覧ください。
４ | ［>>］ボタンをクリックし、[新規]ボタンをクリックします。 ⇒[無線LAN設定ウィザード]が開きます。
※ | [新規]ボタンがクリックできない場合は、【困ったときには】をご覧ください。
▼
５ | [手動で接続先の設定をする（SSID非通知設定時等）]を選択し、[次へ]ボタンをクリックします。
６ | 上から順に接続先を設定します。
１．SSID | 確認したSSIDを入力します。
２．モード | 無線LANアクセスポイントとの通信（インフラストラクチャ）のモードです。 ▼インフラストラクチャがonの状態
３．通信規格 | 通信規格を選択します。
５．[次へ]ボタン | 次へ進みます。
７ | 暗号化設定をします。
| ● | WPAとは
|  | WPAとは、「Wi-Fi Protected Access」の略で脆弱性が指摘されるWEPに代わる新しいセキュリティー規格です。TKIP/AESという暗号化方式を利用しています。TKIPとは、（Temporal Key Integrity Protocol）という暗号化方式で、一定時間ごとに鍵を更新し、1つの暗号鍵を長い期間、共有して使うWEPと比べてより安全な通信が可能となりました。
| ● | [WPA-EAP]、[802.1x]について
|  | これらは、Radius認証サーバーを使用した高度な認証方式で、企業など特に高度なセキュリティーが必要な場合に使用します。この機能の運用には別途Radius認証サーバーと電子証明書発行サーバーの構築が必要になります。また、Windows XP SP1以降のパソコンのみ設定できます。これらの仕組みを理解した上での運用が必要になりますので、通常は[WEP]や、[WPA-PSK]を使用してのセキュリティー強化を行ってください。
●暗号の種類を次の中から選択してください。
WPA-PSKで暗号化する場合
WEPで暗号化する場合
WPA-PSK、WPA-EAPモードをWindows XP Wireless Zero Configurationを使用して設定する場合は、[キャンセル]ボタンをクリックして、【暗号化する】をご覧ください。
WPA-PSKで暗号化する場合
上から順に設定を行います。設定ができたら、８へお進みください。
１．暗号化方法 |
WPA-PSK(TKIP） | TKIPを使用して暗号化します。
WPA-PSK(AES) | TKIPより高度なAESを使用して暗号化します。
２．暗号キー |
ASCII（8〜63文字） | アクセスポイントと同じPre Shared Keyを入力します。 （半角英数字で8〜63文字で入力します。）
16進数（64文字） | アクセスポイントと同じPre Shared Keyを入力します。 （0〜9、A〜Fで64文字入力します。）
３．[次へ]ボタン | 次へ進みます。
WEPで暗号化する場合
上から順に設定を行います。設定ができたら、８へお進みください。
１．暗号化方法 |
WEP(64bit) | 暗号キーを64bitで設定します。
WEP(128bit) | 暗号キーを128bitで設定します。
WEP(152bit) | 暗号キーを152bitで設定します。
２．暗号キー | アクセスポイントと同じ暗号キーを入力します。
デフォルトキー | WEPで送信するキーを選択します。通常はWEPキー１を使用します。選択したキーを使用して送信データを暗号化します。
入力方法 |
ASCII |
64bit | 半角英数字で5文字入力します。
128bit | 半角英数字で13文字入力します。
152bit | 半角英数字で16文字入力します。
16進コード |
64bit | 0〜9、A〜Fで10文字入力します。
128bit | 0〜9、A〜Fで26文字入力します。
152bit | 0〜9、A〜Fで32文字入力します。
３．[次へ]ボタン | 次へ進みます。
※ServicePack１にアップグレードしていないWindows XPでは、[キーの長さ]と[キーのインデックス]が、弊社Web設定の表記と異なります。それぞれ以下のように読み替えてください。 40ビット=64ビット、104ビット＝128ビット キー0=キー1、キー1=キー2、キー2=キー3、キー3=キー4
| ● | WEP（152ビット）について
|  | 152ビット暗号化はIEEE802.11規格で定義されている機能ではなく、他社製無線LANアダプターとの接続を保証するものではありませんので、ご了承ください。 152ビットで設定する場合は、通信相手も152ビットの暗号化に対応している必要があります。
| ● | ご使用の無線LAN製品によっては、［128ビット］に対応していない製品（弊社製WN-B11/USB、WN-B11/PRSなど）があります。これらの製品を使用する場合は、[64ビット]で設定してください。
８ | 設定内容を確認し、[作成時に設定を有効にする]にチェックを付けて、[作成]ボタンをクリックします。
| ● | ここで設定した、セキュリティ情報をUSBメモリーにコピーする場合は次の手順にしたがってください。
|  | １．パソコンにUSBメモリーを挿します。 ２．[WCN UFD を作成する]にチェックを付けて、USBメモリーのドライブ名を選択します。 ３．[作成]ボタンをクリックすると、USBメモリーにセキュリティ情報がコピーされます。
これで設定は完了です。アクセスポイントと通信できます。
ページトップへ戻る