| for WN-AG/CB3
用語解説 ｜ 困ったときには ｜ 本マニュアルでの呼び方／マークの説明
マニュアルトップ

IPアドレスを確認する
| ネットワークに接続されているすべての機器を区別するためのアドレス（番地）です。 すべてのパソコンには別々のIPアドレスが必要です。
手順
| IPアドレスを決める
| → |
| IPアドレスを設定する
| IPアドレスを決める
| 共有の設定をする前に、ネットワークで使用している機器（LANアダプタ、アクセスポイント、ブロードバンドルータ）のIPアドレスを決める必要があります。 IPアドレスを決める際は、下記を参考にしてください。 IPアドレスのクラス IPアドレス設定例
IPアドレスのクラス IPアドレスは、ネットワークを構成するパソコンの台数に応じて、３つのクラスに分かれます。 大規模なネットワークならクラスＡ、中規模ならクラスＢ、小規模の場合はクラスＣとなります。 同一のネットワーク内では、同一クラスのIPアドレスである必要があります。 実際には、IPアドレスは、ピリオドで区切られた４つの数字の羅列で構成されていて、４つのうち最初の数字で、クラスが分けられます。 IPアドレスの例 　192.168.0.1 ※「127、224〜255」は通常のIPアドレスとしては使われていません。
IPアドレスの 最初の文字 | クラス | 用途（ネットワークを構成するパソコンの台数）
1〜126 | クラスA | 大規模ネットワーク用（最大約1600万台）
128〜191 | クラスB | 中規模ネットワーク用（最大約65000台）
192〜223 | クラスC | 小規模ネットワーク用（最大254台）
例えば、数台〜数十台で構成されるネットワークでは、クラスＣのIPアドレスを使用します。 通常、ネットワークを構成する場合は、以下の特別なローカルIPアドレスを使用します。
クラスA ： | 10.0.0.0 | 〜 | 10.255.255.255
クラスB ： | 172.16.0.0 | 〜 | 172.31.255.255
クラスC ： | 192.168.0.0 | 〜 | 192.168.255.255
ページトップへ戻る
IPアドレスの設定例 下記はIPアドレスの設定例です。一般的な小規模ネットワークを想定しています。 ※IPアドレスを固定した場合の例です。自動取得に設定している場合で、DHCPサーバが存在しない場合は、「169.254.xxx.xxx」というアドレスが自動生成されます。 上段：IPアドレス （下段：サブネットマスク ）
次に、 IPアドレスを設定する に進みます。
←「困ったときには」のページへ戻る
ページトップへ戻る