| for WN-AG/CB3
用語解説 ｜ 困ったときには ｜ 本マニュアルでの呼び方／マークの説明
マニュアルトップ クイックコネクトNEOのリファレンス

クイックコネクトNEOのリファレンス |
ここでは、本製品の設定ユーティリティ「クイックコネクトNEO」の各項目を説明します。
| メイン
|  | プロファイル編集
| タスクトレイ
|  | オプション設定
|  | バージョン情報
メイン
▼メイン（左側）
項目 | 内容
接続先 | 接続先のSSIDとBSSIDを表示します。 長いSSIDの場合、表示可能な文字数のみを表示して、”…”を追加表示します。(例えば、”TEST123456789”の場合、”TEST123…”と表示)
チャンネル | 現在のチャンネルを表示します。 (1〜13ch、34ch、38ch、42ch、46ch)
暗号化 | 現在使用している暗号化方法とレベルを表示します。 （なし、WEP、TKIP、AES）
IPアドレス | 現在のIPアドレスを表示します。
無線LAN機能 | 無線RFのON/OFFを行うボタンです。
電波状態 | 現在の電波状態を示します。クリックすることで表示形式を変更できます。（詳しくは、下の参考をご覧ください。）
▼メインのボタン
項目 | 内容
閉じる | 画面を閉じて、アイコン化します。
>>　<< | プロファイル選択＆接続先検索画面を拡張、縮小します。
▼プロファイル選択＆状態検索（右側）
項目 | 内容
検索する周波数帯 | 検索する周波数帯を表示します。このメニューは、[再検索]ボタンをクリックした後、数秒後に有効になります。
2.4GHz & 5GHz | IEEE802.11a/b/g
2.4GHz | IEEE802.11b/g
5GHz | IEEE802.11a
現在有効な周波数帯 | 利用しているアダプタの有効になっている周波数帯
プロファイルリスト |
SSID | 接続先のSSID
通信規格 | IEEE802.11a/b/g IEEE802.11a/g IEEE802.11b/g IEEE802.11a/b IEEE802.11a IEEE802.11g IEEE802.11b
モード | インフラストラクチャ、アドホック
暗号化 | なし、WEP、WPA-PSK
▼プロファイル選択＆状態検索のボタン
項目 | 内容
接続 | 選択されたSSIDの無線LANに、接続を切り替えます。 登録されていない場合は、プロファイル作成画面を表示します。
再検索 | 無線LANを再検索し、プロファイルリストの状態を調べます。
編集 | 選択したプロファイルの編集画面を表示します。
新規 | 新規プロファイルを作成開始します。設定ウィザードの開始画面を表示します。
削除 | 選択されているプロファイルの削除をします。
| ● | 電波状態ステータス
表示 | 意味
| 無線LANアダプターなし
| 検索中(電波強度:0%)
| 接続中…(非常に弱い)
| 接続中…(弱い)
| 接続中…(普通)
| 接続中…(強い)
| 接続中…(非常に強い)
| ● | プロファイルリストのアイコン表示
表示 | 意味
| 選択されたプロファイルを利用して接続中です。
| 使用可能な無線LANネットワークが存在します。
| 選択したプロファイルの接続先が存在しません。
表示無し | このプロファイルが使用可能な無線LANネットワークが存在しません。
| ページトップへ戻る