| for WN-AG/CB3
用語解説 ｜ 困ったときには ｜ 本マニュアルでの呼び方／マークの説明
マニュアルトップ

IPアドレスを確認する
手順
| IPアドレスを決める
| → |
| IPアドレスを設定する
| IPアドレスを設定する
| ご使用のOSにより設定方法が異なります。ご使用のOSをクリックしてください。
Windows XP | Windows 2000 | Windows Me/98 SE
Windows XPの場合
1 | [スタート]→[コントロールパネル]をクリックします。
2 | [ネットワークとインターネット接続]をクリックします。 [クラシック表示]の場合は、[ネットワーク接続]アイコンを ダブルクリックして手順４へお進みください。
3 | [ネットワーク接続]をクリックします。
4 | [ネットワーク接続]では、インストール済みの[ローカルエリア接続]または[ワイヤレス接続]アイコンが表示されますのでアイコンを選択後、[この接続の設定を変更する]をクリックします。 ※ｘｘｘｘｘは、製品型番などになります。
5 | IPアドレスの設定を行います。 ［全般］タブをクリックします。 ［インターネットプロトコル（TCP/IP）］をクリックします。 ［プロパティ］ボタンをクリックします。 確認したIPアドレスを入力します。 設定後、［OK］ボタンをクリックします。 ［ローカルエリア接続のプロパティ］画面に戻りますので、［OK］ボタンをクリックします。
6 | [詳細設定]メニューの[ネットワークＩＤ]をクリックします。
7 | ［フル コンピュータ名］と［ワークグループ］が以下のようになっていることを確認してください。
フルコンピュータ名 | ネットワーク上のそれぞれのパソコンを識別するための名前。それぞれのパソコンで別々な固有の名前を設定します。相手のコンピュータが見えない等のトラブルを未然に防ぐため、半角英数字の使用をおすすめします。
ワークグループ | ネットワーク上でグループ分けするための名前。同じグループではすべて同じグループ名を指定します。本製品を使って接続する同一ネットワーク上のすべてのパソコンで同じものを指定してください。相手のコンピュータが見えない等のトラブルを未然に防ぐため、半角英数字の使用をおすすめします。
以上で設定ができました。
←「困ったときには」のページへ戻る
ページトップへ戻る
Windows 2000の場合
1 | [マイ ネットワーク]を右クリックして、[プロパティ]をクリックします。
2 | [ローカルエリア接続]を右クリックして、[プロパティ]をクリックします。
3 | 以下が表示され、チェックされていることを確認します。 ※ｘｘｘｘｘは、製品型番などになります。 ［Microsoftネットワーク用クライアント］のチェック ［Microsoftネットワーク用ファイルとプリンタ共有］のチェック ［インターネットプロトコル（TCP/IP）］のチェック
4 | IPアドレスを設定します。 ［インターネットプロトコル（TCP/IP）］をクリックします。 ［プロパティ］ボタンをクリックします。 確認したIPアドレスを入力します。 ［OK］ボタンをクリックします。
5 | [詳細設定]メニューの[ネットワークＩＤ]をクリックします。
6 | ［フル コンピュータ名］と［ワークグループ］が以下のようになっていることを確認してください。
フルコンピュータ名 | ネットワーク上のそれぞれのパソコンを識別するための名前。それぞれのパソコンで別々な固有の名前を設定します。相手のコンピュータが見えない等のトラブルを未然に防ぐため、半角英数字の使用をおすすめします。
ワークグループ | ネットワーク上でグループ分けするための名前。同じグループではすべて同じグループ名を指定します。本製品を使って接続する同一ネットワーク上のすべてのパソコンで同じものを指定してください。相手のコンピュータが見えない等のトラブルを未然に防ぐため、半角英数字の使用をおすすめします。
7 | [はい]ボタンをクリックして、パソコンを再起動してください。
以上で設定ができました。
←「困ったときには」のページへ戻る
ページトップへ戻る
Windows Me/98 SEの場合
1 | [マイ ネットワーク]（ネットワークコンピュータ）を右クリックして、[プロパティ]をクリックします。
2 | 以下（のコンポーネント）が表示されているかを確認します。 ※ｘｘｘｘｘは、製品型番などになります。 ［Microsoftネットワーククライアント］ ［I-O DATA xxxxxｘｘｘｘ Adapter］などお使いのLANアダプタ名 ［TCP/IP］ ［Microsoftネットワーク共有サービス］ ※［TCP/IP］と表示されずに、［TCP/IP-＞I-O DATA xxxxxｘｘｘｘ Adapter］などと表示されている場合もあります。
3 | IPアドレスを設定します。 ［TCP/IP］（あるいは［TCP/IP-＞xxxxx］）をクリックします。 ［プロパティ］ボタンをクリックします。 確認したIPアドレスを入力します。 ［OK］ボタンをクリックします。
4 | このパソコンにあるドライブやフォルダあるいはプリンタをネットワーク上の別のパソコンで使いたい（共有したい）場合は、共有の設定をします。 ［ファイルとプリンタの共有］ボタンをクリックし、共有したい項目をチェックします。チェック後、［OK］ボタンをクリックします。
5 | ［識別情報］タブをクリックして、［コンピュータ名］と［ワークグループ］に以下を入力し、［OK］ボタンをクリックしてください。
コンピュータ名 | ネットワーク上のそれぞれのパソコンを識別するための名前。それぞれのパソコンで別々な固有の名前を設定します。相手のコンピュータが見えない等のトラブルを未然に防ぐため、半角英数字の使用をおすすめします。
ワークグループ | ネットワーク上でグループ分けするための名前。同じグループではすべて同じグループ名を指定します。本製品を使って接続する同一ネットワーク上のすべてのパソコンで同じものを指定してください。相手のコンピュータが見えない等のトラブルを未然に防ぐため、半角英数字の使用をおすすめします。
次のような画面が表示された場合は… WindowsのCD-ROMを挿入します。 ［OK］ボタンをクリックします。 次のような画面が表示された場合は… [ファイルのコピー元］に以下を入力し、［OK］ボタンをクリックします。 Windows 98をご自分でインストールした場合 D:\WIN98(CD-ROMドライブがDドライブの場合） Windows 98プリインストールパソコンをお使いの場合 Windowsがインストールされているドライブの \WINDOWS\OPTIONS\CABS 他のWindowsからWindows Meへアップグレードインストールした場合 （CD-ROMからWindows Meをインストールした場合） C:\WINDOWS\OPTIONS\INSTALL
| ● | 以下のアップグレードをした場合は、「C:\WINDOWS\OPTIONS\CABS」は選択せず、CD-ROMドライブを参照してください。
|  | Windows 95プリインストールモデルを、Windows 98へアップグレードした場合 Windows 98プリインストールモデルをWindows 98へアップグレードした場合
6 | [はい]ボタンをクリックして、パソコンを再起動してください。
以上で設定ができました。
←「困ったときには」のページへ戻る
ページトップへ戻る